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DVP-322 OTDR （光时域反射仪）
功能特点:

﹡速度快
最短测试时间可设置为5秒（100km的线路可在30s内测试完成）
﹡转轮设计，操作简便，中英文输入
一键式操作，测试分析一步智能完成。
﹡小巧、便携，适于野外作业
抗震、防尘、防潮、4.3寸TFT屏，可更换锂电池，更适宜野外操作。
灵活丰富的多接口设计，RJ45接口USB接口软件升级，数据存储更方便
自动诊断与自动修正
﹡光接口入射光自动检测及保护：发现光接口有入射光，会自动报警
﹡光接口连接不良自动检测：发现光接口污损，自动提示，避免影响测试结果
自带红光源（VFL）

高功率可视故障定位仪（VFL）可定位光缆，验证光缆的连通性和极性，帮助发现电缆中的断点、连接器和接合点。
产品指标:

	测试指标

	波长
	1310nm±20nm   /   1550nm±20nm 

	动态范围
	34/32dB

	距离范围（Km）
	5m~160km(盲区、100m、300m、1km、3km、10km、30km、50km、80km、160km)

	脉冲宽度（ns）
	5ns~20μs（5ns、10ns、20ns、50ns、100ns、200ns、500ns、1μs、2μs、5μs、10μs、20μs、）

	测量时间
	用户自定义， 具备实时测量功能

	距离精度（m）
	±（1m +0.001%×测量距离+采样分辨率） 

	衰减精度
	±0.05dB

	损耗门限(dB)
	0.01dB

	损耗分辨率(dB)
	0.001dB

	采样点
	128000

	通用指标

	数据存储
	3000条

	显示屏类型
	4.3寸 16:9 480×272点阵 TFT彩屏

	光适配器
	FC/PC, SC/PC（选件）

	接口
	USB、RJ45

	外形尺寸（长*宽*高）
	200×126×62mm 

	电源
	AC/DC适配器，输入AC90-240V ±10%，输出12V

	工作温度
	0℃~40℃

	保存温度
	-20℃~70℃

	相对湿度
	<80%

	重量
	<1Kg

	电池
	内置可充电锂电池，充电时间<4小时，工作时间>8小时


