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DVP Light Source Series
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—— Features —— 

——Applications——

—— Specifications ——
	Model
	DVP-1315

	Device
	SMLD

	Wavelength
	1310nm/1550nm±30nm

	Stability
	±0.1dB／h

	Output
	≥0dBm

	Interface
	FC(standard)

	Power supply
	2 AA battery ( Standby Time >24H）

	Operation environment
	-15～+55℃  0～95%（no condensation）

	Storage environment
	-40～+70℃  0～95%（ no condensation ）

	Dimensions
	62mm×22mm×110mm

	Weight
	0.1KG


• High output power


• Stable and reliable


• CW or MOD output 


• MOD frequency：270Hz/1KHz/2KHz


• SMT, lightweight


• Power supply by battery


                      








• Fiber loss testing


• LAN、FDDI、ATM


• Communication network


• CATV network








