                                                                                  
[bookmark: _Toc25250]第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
1．企业法人提供“统一社会信用代码营业执照”副本；事业法人提供“统一社会信用代码事业单位法人证书” 副本；其他组织提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书”副本；个体工商户提供“统一社会信用代码营业执照”副本。
2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；
3.具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2020或2021年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注），③可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明，④供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程。｝
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式详见第三章）；
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；
6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；
7．法律、行政法规规定的其他条件：   无  。 
8．落实政府采购政策需满足的资格要求：若专门面向中小企业采购，提供中小企业申明函（格式详见第三章）。
9.本项目的特定资格要求应提供的证明材料： /。
二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
主机、显示器，精密空调属于政府强制采购的节能产品，应提供市场监管总局（2019年第16号）公布的认证机构名录出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
注：本章所有的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料需将原件扫描添加到系统中编制投标文件。投标人为法人或其他组织的，应加盖电子签章确认；投标人为自然人的，由加盖其本人电子签名或印章确认。



































[bookmark: _Toc354]第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
1．项目概述
城市大脑是运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术，提升城市现代化治理能力和城市竞争力的新型基础设施和智能中枢，是推进城市数字化、智能化、智慧化的重要手段。通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析，全面感知城市生命体征，辅助宏观决策指挥，预测预警重大事件，配置优化公共资源，保障城市安全有序运行，支撑政府、社会、经济数字化转型，实现整体智治、高效协同、科学决策，推进城市治理体系和治理能力现代化。习近平总书记考察某市“城市大脑”运营指挥中心时，指出“通过大数据、云计算、人工智能等手段推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔”，为城市大脑建设指明了战略方向。国家“十四五”规划纲要中也明确提出“以数字化助推城乡发展和治理模式创新，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设”。为落实国家及四川省相关政策要求，加快推动泸州城市治理及民生服务能力现代化，经市委市政府批准，泸州市拟开展泸州市“城市大脑”项目建设。
                                                                                  
城市运行综合管理中心是“城市大脑”的实体化载体和核心组成部分，定位为城市辅助决策中心、协同治理中心、联动指挥中心，需满足现代化的城市运营管理，联动指挥，会商决策，服务支撑、智能办公等需求。中心整体划分为指挥中心、视频会议中心、观摩决策室、多媒体会议室、办公室、信息消费展厅（网络安全教育基地）、机房等功能区域，配备大屏显示、光纤分布式、操作台、视频会议、视频监控及门禁、网络与安全、机房配套等智能化系统。


1

2． 项目清单     
	序号
	内容
	单位
	数量

	1
	大屏显示系统
	项
	1

	2
	光纤分布式系统
	项
	1

	3
	操作台及办公会议桌椅
	项
	1

	4
	视频会议系统
	项
	1

	5
	视频监控及门禁系统
	项
	1

	6
	音响扩音系统
	项
	1

	7
	无纸化会议系统
	项
	1

	8
	网络及安全
	项
	1

	9
	机房及配套设施
	项
	1

	10
	信息消费展厅
	项
	1

	11
	电子政务外网1G链路租赁费(三年）
	项
	1


  3．项目要求
3.1技术要求：
3.1.1 大屏显示系统
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	一、屏体

	1
	指挥中心LED显示屏
	1.整屏尺寸：≥20.4米（W）*6.75（H）米，整屏分辨率：≥16320*5400点；点间距≤1.25mm；像素封装 SMD1010（金线）、LED封装：三合一表贴SMD1010，由1R1G1B构成；
2.LED灯珠：LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，确保不发生偏色现象；
3.箱体工艺:采用16:9标准设计，27英寸，压铸铝箱体结构，屏幕平整度≤0.1mm，整屏拼接无亮暗线；
4.箱体尺寸:箱体600×337.5，厚度不超过57mm ，模组300×168.75mm；
5.全磁吸设计：箱体全磁吸设计，拿取式前后维护，表面平整无缝隙；
6.亮度：≥600cd/m²可调；
7.刷新频率：≥3840Hz；
8.灰度等级：≥16384；
9.扫描方式：≥1/27扫；
10像素中心距相对偏差：≤1%；
11.像素失控率：≤1/100000，呈离散分布，出厂时为0；
12.色温（K）：2800K－15000K可调；
13.视角（°）：水平160/垂直140；
14.功耗：最大≤700W/㎡，平均≤230W/㎡；
15.对比度：≥6000:1；
16.防护等级：≥IP30；
17.间隙：≤0.1mm；
18.供电要求：AC200-240V±10%（50/60Hz）；
19.屏体挂墙安装含钢架总厚度≤100mm；
20.高低温：产品在-10℃-+40℃环境下正常工作；
21.散热方式：自然散热，箱体、电源均为无风扇静音设计；
22.色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能；
23.亮度均匀性：≥98%，具有单点亮色度校正功能；
24.开关电源：具有PFC功能，功率因数≥0.9，具有过压过流、短路保护；前维护：支持LED模组、电源及驱动卡均从屏前取出维护；前安装：模组及箱体全前安装、屏幕安装时不需要预留维护通道，直接靠墙安装；控制系统冗余设计：具有双控制系统，整个屏体信号可进行冗余备份，在某一链路信号出现问题情况下，自动切换到其备份链路，从而保证屏体正常运行；快速连屏：具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据便可自适应恢复原有数据；热插拔：具有支持热插拔功能；图像调节：0-100%可调，具有对比度、饱和度、校正系数、色彩范围、模组亮度调节等；屏体使用寿命：≥100000H；无障碍运行：屏体寿命不小于80000小时，平均无故障使用时间不低于10000H；连续工作时间：7×24小时。
	137.7
	m²

	2
	视频会议中心LED显示屏
	整屏尺寸：≥11.52米（W）*6.24（H）米，整屏分辨率：≥4608*2496点；点间距：≤2.5mm；LED封装：三合一表贴SMD2020，由1R1G1B构成；LED灯珠：LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，确保不发生偏色现象；箱体工艺:采用压铸铝箱体结构，屏幕平整度≤0.1mm，整屏拼接无亮暗线；箱体重量:≤4.9KG；箱体尺寸：箱体480×480mm,箱体厚度不超过57mm ，模组240×240mm；全磁吸设计：箱体全磁吸设计，拿取式前后维护，铝合金压铸箱体，表面平整无缝隙，整屏拼接无亮暗线；亮度：1000cd/m²可调；刷新频率：≥2880Hz；灰度等级：≥16384；扫描方式：≥1/32扫；换帧频率：50/60Hz；像素中心距相对偏差：≤1%；.像素失控率：1/100000，呈离散分布，出厂时为0；色温（K）：2800K－15000K可调；视角（°）：水平160/垂直140；功耗：最大≤520W/㎡，平均≤170W/㎡；对比度：≥6000:1；防护等级：≥IP30；间隙：≤0.1mm；供电要求：AC200-240V±10%（50/60Hz）；屏体挂墙安装含钢架总厚度≤100mm；高低温：产品在-10℃-+40℃环境下正常工作；散热方式：自然散热，箱体、电源均为无风扇静音设计；色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能；亮度均匀性：≥98%，具有单点亮色度校正功能；功能特性：具有文字显示、动画功能、视频播放功能等；开关电源：具有PFC功能，功率因数≥0.9，具有过压过流、短路保护；前维护：支持LED模组、电源及驱动卡均从屏前取出维护；前安装：模组及箱体全前安装、屏幕安装时不需要预留维护通道，直接靠墙安装；控制系统冗余设计：具有双控制系统，整个屏体信号可进行冗余备份，在某一链路信号出现问题情况下，自动切换到其备份链路，从而保证屏体正常运行；快速连屏：具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据便可自适应恢复原有数据；热插拔：具有支持热插拔功能；图像调节：0-100%可调，具有对比度、饱和度、校正系数、色彩范围、模组亮度调节等；屏体使用寿命：≥100000H；无障碍运行：屏体寿命≥8万小时；平均无故障使用时间≥10000小时。连续工作时间≥7*24小时。
	71.884
	m²

	3
	决策室LED显示屏
	整屏尺寸：≥3.6米（W）*2.025（H）米，整屏分辨率：≥2880*1620点；点间距≤1.25mm；像素封装 SMD1010（金线）.LED封装：三合一表贴SMD1010，由1R1G1B构成；像素间距：（X，Y）匹配的间距为1.25mm；LED灯珠：LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，确保不发生偏色现象；箱体工艺:采用16:9标准设计，27英寸,压铸铝箱体结构,屏幕平整度≤0.1mm，整屏拼接无亮暗线；箱体尺寸:箱体600×337.5,厚度不超过57mm，模组300×168.75mm；全磁吸设计：箱体全磁吸设计，拿取式前后维护，表面平整无缝隙；亮度：600cd/m²可调；刷新频率：≥3840Hz；灰度等级：≥16384；扫描方式：≥1/27扫；像素中心距相对偏差：≤1%；像素失控率：1/100000，呈离散分布，出厂时为0；色温（K）：2800K－15000K可调；视角（°）：水平160/垂直140；功耗：最大≤700W/㎡，平均≤230W/㎡；对比度：≥6000:1；防护等级：≥IP30；间隙：≤0.1mm；供电要求：AC200-240V±10%（50/60Hz）；屏体挂墙安装含钢架总厚度≤100mm；高低温：产品在-10℃-+40℃环境下正常工作；散热方式：自然散热，箱体、电源均为无风扇静音设计；色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能；亮度均匀性：≥98%，具有单点亮色度校正功能；开关电源：具有PFC功能，功率因数≥0.9，具有过压过流、短路保护；前维护：支持LED模组、电源及驱动卡均从屏前取出维护；前安装：模组及箱体全前安装、屏幕安装时不需要预留维护通道，直接靠墙安装；控制系统冗余设计：具有双控制系统，整个屏体信号可进行冗余备份，在某一链路信号出现问题情况下，自动切换到其备份链路，从而保证屏体正常运行；快速连屏：具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据便可自适应恢复原有数据；热插拔：具有支持热插拔功能；图像调节：0-100%可调，具有对比度、饱和度、校正系数、色彩范围、模组亮度调节等；屏体使用寿命：≥100000H；无障碍运行：屏体寿命不小于80000小时，平均无故障使用时间不低于10000H。
	7.29
	m²

	4
	会标屏
	整屏尺寸：≥20.672米（W）*0.608（H）米，整屏分辨率：≥4352*128点；像素间距 4.75 mm；显示分辨率：64×32Dots；像素基色：1R1G；物理密度：44321(pixels/㎡）；驱动方式：≥1/16 dynamic scanning；数据接口：HUB08；外形尺寸：304×152mm；灰度等级：≥256；显示亮度 ＞350CD/㎡可调节；模组视角 H:140°/ V:140°；最佳视距 >5M；LED封装 SMD2121；换帧频率 50/60Hz；对比度：≥3000：1；最大功耗：≤14W；使用功耗：≤7W；使用寿命 35000 Hours；工作时间连续工作7*24小时不间断显示；环境温度 -10℃~50℃。
	12.56
	m²

	5
	75寸会议一体机
	分辨率≥3840*2160；扩展接口HDMI、USB ；内存：≥3G+32G；系统：Android8.0及以上；带双wifi和蓝牙5.0；配备≥800W摄像头和≥6阵列麦克风。
	2
	台

	二、系统

	1
	屏体控制器
	标准1U机箱；≥6网口输出，最大支持2560X960显卡分辨率；单卡带载像素面积≥230万像素；支持HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入12bit/10bit/8bit；普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960；高位阶视频源带载能力:1440×900；12bit/10bit/8bit；可级联多台进行统一控制自动连屏。
	45
	台

	2
	屏体控制器
	标准1U机箱；≥6网口输出，最大支持2560X960显卡分辨率；单卡带载像素面积≥230万像素；支持HDMI/DVI视频输入;HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit;普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960;高位阶视频源带载能力:1440×900; 12bit/10bit/8bit;可级联多台进行统一控制自动连屏。
	9
	台

	3
	屏体控制器
	标准1U机箱；≥6网口输出，最大支持2560X960显卡分辨率；单卡带载像素面积≥230万像素；支持HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入12bit/10bit/8bit;普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960；高位阶视频源带载能力:1440×900； 12bit/10bit/8bit；可级联多台进行统一控制自动连屏。
	4
	台

	4
	超高分辨率播控服务器
	运行高分应用运行平台；运行高分引擎软件；运行高分拼接+性能优化+高分配置+安全备份+高分底图机功能；CPU:2颗XEON E5-2640 v3 2.6GHz/8核/16线程*2；内存：≥8GB*4；主板：支持≥6条PCI-E*1；显卡：Quadro RTX5000 16G GDDR6 全高双宽*2；同步卡：NVIDIA® Quadro Sync*1；硬盘：≥512G SSD*1；网口：≥1000NIC*2；电源：热插拔冗余电源（1+1）；1200W*1；操作系统：出厂配置Win10 企业版 64位*1；光驱：DVD-RW（USB)*1。
	1
	台

	5
	配电柜
	功率：≥120KW；三相五线配电箱；具有过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施；具有故障指示装置；方便对LED显示屏进行远程监控和控制，不需要人员现场控制，显示屏可以实现安全使用,产品应具有PLC自动控制软件。通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。
	1
	台

	6
	配电柜
	功率：≥15KW；三相五线配电箱；具有过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施；具有故障指示装置；方便对LED显示屏进行远程监控和控制，不需要人员现场控制，显示屏可以实现安全使用,产品应具有PLC自动控制软件；通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。
	1
	台

	7
	配电柜
	功率：≥50KW；三相五线配电箱；具有过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施；具有故障指示装置；方便对LED显示屏进行远程监控和控制，不需要人员现场控制，显示屏可以实现安全使用,产品应具有PLC自动控制软件.通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。
	1
	台

	三、工程服务及配件
	　
	　
	　

	1
	钢结构及包边
	显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，钢结构材质为Q235B，不可采用非标；支撑钢结构采用镀锌钢材并在焊接处做好防锈处理；结构作业点处理及复原屏体安装调试、不锈钢装饰包边。
	230
	m²

	2
	布线
	屏体布线
	230
	m²

	3
	布线
	分布式布线
	230
	m²



3.1.2光纤分布式系统
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	一、指挥中心
	　
	　
	　

	1.1坐席管理及视频处理系统
	　
	　

	




















1
	


















光纤KVM坐席拼控管理主机
	1、 1、配置1台总数不小于384通道光纤KVM坐席拼控管理主机；内置中央控制处理器，采用内核嵌入式硬件架构，完全不占据系统资源，且无需操作系统，完全杜绝IT病毒侵扰、黑客攻击，确保高度的安全和保密性；考虑系统抗干扰性、传输高效性，杜绝集中式混合矩阵架构，光纤KVM坐席协作拼控管理主机所有端口须光口，即通过光纤远距离传输各类信号：HDMI、双HDMI、DVI、键鼠、音频、RS232等信号。单块I/O板卡支持输入输出端口随意分配，具有输入输出端口自适应能力，无需定义。
2、 2、▲考虑系统的安全必要性，平台须采用非TCP/IP协议方式，要求采用非交换机的闭环式全光引擎架构，无需占用现有的网络资源，并把数据业务信息和管理控制信息完全剥离，通过专用物理信道承载管理控制信息，防止病毒感染、黑客攻击，防雷击、过载、断电和人为破坏，确保具有高度的安全和保密性；提供第三方检测机构出具的检测报告。
3、 3、▲主机具备主机端口自适应技术，实现光纤光缆插至另外一个空余端口，引擎实现自动寻址识别，数据信号快速恢复；信号恢复时间≤3s；提供第三方检测机构出具的检测报告。
4、 4、▲要求不同分辨率和同分辨率切换无黑屏、无重新同步、无可见延迟，切换时间≤17ms。提供第三方检测机构出具的检测报告。
5、 5、▲光纤I/O板卡热拔插恢复时间≤8s，主机具备全冗余主备引擎自动热跳转场景，即当主用主机发生断电、故障时，平台将瞬间无缝自动热跳转至备用主机，主机其中一路发生断开时，平台将瞬间无缝自动热跳转至备用主机对应的一路，整个跳转过程必须自动无缝完成，无需人工干预，无需重新设置，自动热跳转时间≤30ms。提供第三方检测机构出具的检测报告。
6、 6、▲平台具备N+1（N为1或者3）冗余电源供应组件的方式，当一组电源供应组件发生故障时，系统可快速无缝自动热跳转至备用电源供应组件，实现任何一组电源供应组件发生故障都不会导致平台掉电。提供第三方检测机构出具的检测报告。
7、 7、支持热插拔自动恢复，具备带电插拔和业务恢复功能，即在不关机、不切断电源的情况下可更换或移除任意接入板卡或者输入输出节点，业务自动恢复。开放API协议和HTTPS协议，支持第三方中控控制、移动平板、JAVA软件、键盘及中文OSD控制。主机多台主机双向级联扩容功能，通过主机级联实现多台主机双向通讯，实现既实现本区域的单独协作，又实现多区域控制室实时协作通讯。传输介质：LC双芯光纤；传输距离：多模光纤1000m ，单模光纤10km（最高支持80Km）；控制接口：RJ45、RS232。
	台
	1

	2
	4K超高分坐席协作接入端
	坐席协作接入端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据接入，且支持HDMI本地环出显示；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30HZ ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；具备可选主备双连接链路功能，实现系统主链路组件发生故障时系统通过全自动监测系统实时在线监测链路状态，瞬间切换到接入端与管控端的点对点备份连接链路；支持机架式集中供电安装；传输距离：100m。
	台
	2

	3
	坐席协作接入管控软件
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	2

	4
	4K超高分坐席协作管控端                 
	坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	2

	5
	坐席协作接入管控软件                 
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	2

	6
	双屏坐席协作接入端
	坐席协作接入端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现双HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据接入；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持每路HDMI视频接口分辨率可高达1920 x 1200@60Hz，包括1080p@60Hz，提供高质量图像传输；具备可选主备双连接链路功能，实现系统主链路组件发生故障时，系统通过全自动监测系统实时在线监测链路状态，瞬间切换到接入端与管控端的点对点备份连接链路；支持机架式集中供电安装；传输距离：100m。
	台
	37

	7
	坐席协作接入管控软件
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	37

	8
	 双屏坐席协作管控端                 
	坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现双HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持每路HDMI视频接口2、高达1920 x 1200@60Hz，包括1080p@60Hz，提供高质量图像传输；具备可选主备双连接链路功能，实现系统主链路组件发生故障时系统通过全自动监测系统实时在线监测链路状态，瞬间切换到接入端与管控端的点对点备份连接链路；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	37

	9
	坐席协作接入管控软件                 
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	37

	10
	单屏坐席协作接入端                 
	坐席协作接入端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据接入；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达1920x1200@60Hz，包括1080p@60Hz，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	15

	11
	坐席协作接入管控软件                 
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	15

	12
	单屏坐席协作管控端                 
	坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过单路光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路高达1920x1200@60Hz，包括1080p@60Hz，提供无损的像素对像素传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	15

	13
	坐席协作接入管控软件                 
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	15

	14
	大屏幕光纤KVM拼控终端
	通过大屏幕光纤KVM拼控终端，实现直连输出大屏幕，代替传统交换机分布式输入输出节点的大屏处理器系统架构；通过8路光纤输入即可实现大屏幕8路1200P@60Hz DVI输出显示的场景；专用帧同步线缆，保证所有多拼控终端输出的图像完全同步，画面流畅完整，无撕裂感；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	6

	15
	大屏幕光纤KVM拼控软件
	单屏具有6个信号叠加显示能力，可支持 HDMI、DVI等不同信号格式的多屏同步叠加显示；支持超高分底图功能；实现大屏幕显示规模、显示分辨率、开窗、替换、缩放、漫游、移动、关窗、平铺、全屏、叠加、显示模式的执行操作场景；提供第三方检测机构出具的检测报告。
	套
	6

	16
	机架式集中安装设备
	支持1U不少于2个坐席协作接入端/坐席协作管控端集中机架式安装设备。
	台
	27

	二、视频会议中心
	　
	
	

	2.1坐席管理及视频处理系统
	
	

	1
	单屏坐席协作接入端                 
	坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过主备冗余光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	2

	2
	坐席协作接入管控软件                 
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	2

	3
	单屏坐席协作管控端                 
	坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过主备冗余光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	2

	4
	坐席协作接入管控软件                 
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	2

	5
	大屏幕光纤KVM拼控终端
	通过大屏幕光纤KVM拼控终端，实现直连输出大屏幕，代替传统交换机分布式输入输出节点的大屏处理器系统架构；通过8路光纤输入即可大屏幕8路1200P@60Hz DVI输出显示的场景；专用帧同步线缆，保证所有多拼控终端输出的图像完全同步，画面流畅完整，无撕裂感；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	2

	6
	大屏幕光纤KVM拼控软件
	单屏具有6个信号叠加显示能力，可支持 HDMI、DVI等不同信号格式的多屏同步叠加显示；支持超高分底图功能；实现大屏幕显示规模、显示分辨率、开窗、替换、缩放、漫游、移动、关窗、平铺、全屏、叠加、显示模式的执行操作场景。。
	套
	2

	三、决策室
	　
	
	

	3.1坐席管理及视频处理系统
	
	

	1
	单屏坐席协作接入端                 
	坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过主备冗余光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	2

	2
	坐席协作接入管控软件                 
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	2

	3
	单屏坐席协作管控端                 
	坐席协作管控端要求采用闭环式光纤KVM架构，通过主备冗余光纤实现HDMI、USB-HID、USB2.0、RS232、音频等数据管控输出；提供无损压缩非编解码的高速数字切换能力，支持单链路分辨率可高达4K@30Hz ，并且向下兼容各种常用分辨率，提供高质量图像传输；支持机架式集中供电安装；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	2

	4
	坐席协作接入管控软件                 
	支持通过本地键盘热键的宏命令，实现一键坐席多路信号编组调取及实现一键触发多达16组坐席共享；实现可定义热键，一键将本地坐席信号推送上大屏及坐席，或一键抓取其他坐席及大屏信号源到本地坐席，同时实现键盘鼠标实时编辑的实战效果；支持热键调取OSD菜单，实时了解各个信号源连接状态和信号源接入状态；不同坐席终端使用本地键盘，通过跨平台跨网段极速通畅光标编辑操作系统，实现任意坐席一人多机的场景；具有用户权限和管控端权限，为不同坐席分配对应的操控、调用权限，以确保协同流程的通畅和系统的控制安全，满足各个工作职位的控制、分组分权限管理的要求。
	套
	2

	5
	大屏幕光纤KVM拼控终端
	通过大屏幕光纤KVM拼控终端，实现直连输出大屏幕，代替传统交换机分布式输入输出节点的大屏处理器系统架构；通过8路光纤输入即可大屏幕8路1200P@60Hz DVI输出显示的场景；专用帧同步线缆，保证所有多拼控终端输出的图像完全同步，画面流畅完整，无撕裂感；传输距离：多模光纤≥1km,单模光纤≥10km。
	台
	1

	6
	大屏幕光纤KVM拼控软件
	单屏具有6个信号叠加显示能力，可支持 HDMI、DVI等不同信号格式的多屏同步叠加显示；支持超高分底图功能；实现大屏幕显示规模、显示分辨率、开窗、替换、缩放、漫游、移动、关窗、平铺、全屏、叠加、显示模式的执行操作场景。
	套
	1



[bookmark: _Toc103004335]3.1.3 操作台及办公会议桌椅
	序号
	名称
	 技术要求 
	规格
	数量
	单位

	一、指挥中心操作台

	1
	2席位操作台
	1.操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方，线盖须采用钣金制作，不能采用圆孔过线，边上配置定制化的毛刷过线位，保证在线盖任意位置可以出线。操作台须包含铝合金型材屏风厚度不小于100mm，屏风上配置智能灯光控制系统；操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗；屏风为铝合金型材+镀锌钢板，屏风厚度不小于100mm，其余都为镀锌钢板，表面喷粉。
2、控制台整体环保及稳定性需求
▲（1）整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）。提供第三方检测机构出具的检测报告；
▲（2）控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm。提供第三方检测机构出具的检测报告；
▲（3）控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。提供第三方检测机构出具的检测报告；
3、▲整套产品应符合中国环境认证产品认证实施规则ECC-1031EL-A/0的要求，获得中国环境认证产品认证证书，证书涉及的产品包含控制台或操作台。提供证书复印件。
	5088*1000*750mm
	2
	套

	2
	6席位控制台
	操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方，线盖须采用钣金制作，不能采用圆孔过线，边上配置定制化的毛刷过线位，保证在线盖任意位置可以出线。操作台须包含铝合金型材屏风厚度不小于100mm，屏风上配置智能灯光控制系统；操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗；屏风为铝合金型材+镀锌钢板，屏风厚度不小于100mm，其余都为镀锌钢板，表面喷粉；控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。
	10620*1000*750mm
	1
	套

	3
	13席位操作台
	操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方，线盖须采用钣金制作，不能采用圆孔过线，边上配置定制化的毛刷过线位，保证在线盖任意位置可以出线。操作台须包含铝合金型材屏风厚度不小于100mm，屏风上配置智能灯光控制系统；操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。屏风为铝合金型材+镀锌钢板，屏风厚度不小于100mm，其余都为镀锌钢板，表面喷粉。控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。
	22488*1000*750mm
	1
	套

	4
	11席位操作台
	操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方，线盖须采用钣金制作，不能采用圆孔过线，边上配置定制化的毛刷过线位，保证在线盖任意位置可以出线。操作台须包含铝合金型材屏风厚度不小于100mm，屏风上配置智能灯光控制系统；操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。屏风为铝合金型材+镀锌钢板，屏风厚度不小于100mm，其余都为镀锌钢板，表面喷粉。控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。
	13100*1000*750mm
	1
	套

	5
	9席位操作台
	操作台总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方。操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。
	10670*1000*750mm
	1
	套

	6
	定制20席位操作台
	总体需求：操作台必须包含封闭式设备底柜，底柜深度空间不小于450mm，包含前后门，底部配置活动式设备安装板，便于设备安装，柜体之间须完全联通，柜体内部须有横向和纵向的专业网格桥架且桥架须由强电和弱电两组独立构成，不允许混用，位置须至于线盖下方。操作台台面是操作员长期接触的地方，不能采用任何有含胶水或粘合剂成分的材料，需采用经过高温、高压处理过的抗培特，为保证稳定性须选用国内品牌。整体产品不含任何木材质原料，保证产品健康、环保。主体框架部件采用拉铝型材和冷轧钢相结合，采用全拼装结构，所有铝型材采用国内品牌高强度拉铝型材，保证力学性能和产品稳定性，每单元承重≥500kg。主体横梁采用厚度不低于2.0mm的冷轧镀锌钢板，该材料通过镀锌处理正常条件下存储不会被锈蚀；所有钣金均采用激光机剪切，保证产品精度，所有产品边脚均采用人工打磨保证折弯成型后无向外凸出的利口，无利口对人、设备、走线的伤害。前后门采用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板制作，具备结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。门板采用平板打散气孔然后压筋工艺，斜面孔位以及压筋区域的通风率（开孔率）应不小于25%，不仅便于清洁不宜积灰同时也能最大限度的为设备散热，不接受全木质板材制作。台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗培特板制作，整体厚度不小于15mm。其性能要求如下：具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具备很高的抗锚固件拔出强度；具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐侯性好的特性；防火性能符合GB8624-2012要求。遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体；表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。控制台整体环保及稳定性需求：整套产品的甲醛、TVOC、苯/甲苯/二甲苯、涂层可迁移元素，应能通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》或相关同等要求国家标准的规定值（至少满足甲醛释放量≤0.01mg/m³，汞≤1mg/kg，铬≤1mg/kg，镉≤0.5mg/kg，铅≤2mg/kg）；控制台整体产品按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“烟密度”应低于20%，其中有害挥发物一氧化碳浓度≤70ppm；控制台按 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》结构安全性试验标准，满足门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤0.5mm；活动部件间安全距离≤5.0mm或≥25mm，同时抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落安全装置。
	10223*2400*750mm
	1
	套

	7
	智能导光系统
	控制台的后屏风上设有导光板，采用亚克力导光胶板与可变色的节能LED灯条相结合结构，起到警示信号和美观的作用。LED灯可变换红、绿、蓝三种颜色，带控制盒，控制盒可通过按钮、遥控、网络等多种方式控制灯光变化。控制盒的网络功能通过RJ网口或WIFI接入电脑或手机。
	/
	6
	套

	8
	单层显示器支架
	应采用压铸铝合金式显示器支撑臂，具备前后左右伸展能力，可在-10°~60°范围之间调整俯仰倾角。显示器支撑臂的安装底座，应可在不使用工具的条件下，手动在任意位置定位和固定。单层显示器支架要求至少可满足承重≥15KG。
	/
	68
	套

	9
	电源条
	配置符合国标6位10A 250VAC五孔插座的电源插排，电气性能符合CCC认证标准。
	/
	43
	套

	10
	键盘盆
	控制台应在台面下设抽拉式键盘托盆，键盘托盆可在左右方向任意调整安装位置。键盘托盆应采用金属材质制作，手枕应采用抗刮、耐磨、不导热的抗倍特板材质制作，不伤手。键盘托盆滑轨，须采用质量可靠的静音型滚珠导轨。键盘盆要求宽度不小于19寸，需可放置455mm键盘。
	/
	43
	套

	11
	显示器
	屏幕尺寸：≥21.5寸显示器；采用ips屏；支持HDMI/VGA接口；分辨率：≥1920*1080dpi。
	≥21.5寸显示器
	68
	台

	12
	主机
	自主可控CPU：核数≥8，主频≥2.3GHz；内存：≥16GB ；硬盘：≥1TB SSD+512SSD；显卡：独立显卡，显存≥4GB，支持双屏和拼接功能；显卡转接线：HDMI to HDMI(1.5m Cable) ；网卡：集成网卡；鼠标键盘：USB鼠标键盘；自主可控操作系统。
	/
	34
	台

	二、办公及会议桌椅

	1
	定制办公椅
	面料：网布，舒适、透气性好。海棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，密度36kg/m2，回弹力47%。柔软性能好、回弹性高。气压棒：采用气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳，无漏气，无燥音，升降20万次无故障。脚架：五星脚架。     
	/
	60
	套

	2
	定制会议椅
	基材：环保木质基材；辅料：采用国产环保发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试不变形；面料：皮革；油漆：环保油漆；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。
	/
	96
	套

	3
	定制参会椅
	材质：饰面用材：皮革材料，防污无毒，舒适透气；海绵：座垫、靠背采用高弹海绵，密度高于45度；脚架：形状四脚。
	定制
	302
	套

	4
	定制观摩席
	基材采用多层高密度板，经高温防潮、防腐、防虫处理；均符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：木皮厚度0.2mm—0.6mm  开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）。饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理；油漆：选用环保油漆，挥发性有机化合物含量≤650g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。
	1600*550*760mm
	30
	套

	5
	定制领导席（19席位）
	贴面材料：采用国产多层高密度板，符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：通过旋切或刨切木材而来，保留木材的天然质感，主要作用是用来做饰面，木皮厚度0.2mm—0.6mm  开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）；绿色环保，甲醛含量≤1.0mg/L；密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；封边用材：与贴面用材种类相同或由客户指定的，与之相搭配的实木木材；油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆；主要五金配件：采用国内五金配件。
	1800*700*780mm
	10
	套

	6
	定制观摩席
	基材采用多层高密度板，经高温防潮、防腐、防虫处理；符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：通过旋切或刨切木材而来，保留木材的天然质感，主要作用是用来做饰面，木皮厚度0.2mm—0.6mm  开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）。饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理；油漆：选用环保油漆，挥发性有机化合物含量≤650g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。
	1200*500*760mm
	121
	套

	7
	定制办公桌
	桌板：E0级刨花板，桌板厚25MM，同色PVC直封边，甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合国家GB18580-2017标准；五金配件：国产导轨、阻尼铰链、锁具，符合国家QB/T2530-2001标准；屏风：厚度40mm*40mm,铝合金框架，冷轧钢厚度不低于0.8mm，桌面以下及桌面以上25公分为钢板，桌上屏风内走线（预留一个强电、一个弱电孔位），桌下屏风内走线（预留两个强电、一个弱电孔位），达Q/BQB402-2009标准；键盘架：、无毒ABS工程塑料；主机架：冷轧钢；环保黏合剂：采用品牌粘合剂，符合国家标准要求黏合剂。游离甲醛符合GB18583-2008要求，≤0.5g/kg；苯符合GB18583-2008要求，≤0.2g/kg；甲苯、 二甲苯符合GB18583-2008要求，≤1000mg/kg；门脚：冷轧钢；成品符合国家标准QB/T1951.1-2010、GB18584-2001。
	1500*750*750mm
	26
	套

	8
	定制会议桌
	1、基材采用多层高密度板，经高温防潮、防腐、防虫处理；符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：通过旋切或刨切木材而来，保留木材的天然质感，主要作用是用来做饰面，木皮厚度0.2mm—0.6mm  开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）。饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理；油漆：选用环保油漆，挥发性有机化合物含量≤650g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。
	2500*1600*750mm
	1
	套

	9
	定制会议桌
	基材采用多层高密度板，经高温防潮、防腐、防虫处理；符合环保要求，达到新国家检测标准E1级；需经过18道手工工艺，采用五底三面的工艺，采用UV环保漆技术，在恒温、恒湿、高度防尘的汽车烤漆级别的面漆房中进行产品的喷涂面漆，保证产品的质量（木皮：通过旋切或刨切木材而来，保留木材的天然质感，主要作用是用来做饰面，木皮厚度0.2mm—0.6mm  开放漆采用0.6mm厚度的木皮,开放效果较好、木的质感和立体感强；封闭漆采用0.4木皮，平整度好、木纹纹理清晰、不起泡）。饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理；油漆：选用环保油漆，挥发性有机化合物含量≤650g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≧97小时，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。
	8000*2500*750mm
	1
	套



3.1.4 视频会议系统
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	一、指挥中心
	
	

	1
	高清分体终端
	1、支持接入云视频综合服务平台；采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行；配置≥6个高清视频输入接口（包含网络输入接口及HDMI接口），≥2个高清视频输出接口，≥2个XLR输入接口，≥1个RCA输入接口, ≥1个RCA输出接口（提供设备背板接口）；支持RJ45高清视频输入接口，一根网线即可实现为摄像机供电、视频传输、控制信号传输，传输距离≥100米，简化布线的同时方便与会议室其他视频系统集成。视频编码：支持H.264 SVC、H.265编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求；支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议；
▲2、支持并配置4K、1080P60fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率接入；（须提供第三方检测机构出具的检测报告）
3、支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；支持用遥控器选择通信录的会议室加入会议；支持日程管理，预约会议后在日程中可进行查看，选择对应日程的内容即可加入会议；支持终端开机画面及首页logo的更改；支持通过终端遥控器对显示的画面进行翻页，实现终端查看全部会场的画面；支持通过遥控器选择视频终端菜单即可建立直播；配置无线传屏器，插入电脑USB接口即可实现电脑数据和音频通过无线方式发送到视频终端，实现多方视频会议的数据共享。
	1
	台

	2
	4K高清摄像机（12X）
	1、PTZ高清云台摄像头；应采用HDCMOS传感器，≥800万有效像素。支持4K/30、1080p/60、 1080p/30、 720p/60、720p/30活动图像采集和输出；配置摄像机支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于72°；水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°；支持倒装；摄像机支持RJ45、HDMI、SDI高清视频输出接口；支持视频、控制和电源共用一根RJ45 网线与终端完成连接部署。
	3
	台

	3
	数字全向麦克风
	应支持360°全向拾音，高保真智能降噪，≥8米有效拾音距离。
	2
	台

	4
	网传
	高清无压缩视频信号分辨率最高可达到1920*1200@60Hz；支持外接一路正向模拟立体声音频信号传输；支持串口数据双向传输，自适应波特率；兼容HDMI 1.0标准；符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；能够自动识别和配置各种显示模式；内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；安装简单方便，即插即用，无需设置。
	3
	台

	5
	辅材
	含光纤线、高清线、电源线等。
	1
	套

	二、视频会议中心

	1
	 高清分体终端 
	支持接入云视频综合服务平台；采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行；配置≥6个高清视频输入接口（包含网络输入接口及HDMI接口），≥2个高清视频输出接口，≥2个XLR输入接口，≥1个RCA输入接口, ≥1个RCA输出接口（提供设备背板接口）；支持RJ45高清视频输入接口，一根网线即可实现为摄像机供电、视频传输、控制信号传输，传输距离≥100米，简化布线的同时方便与会议室其他视频系统集成。视频编码：支持H.264 SVC、H.265编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求；支持宽频高保真语音技术，支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议；支持并配置4K、1080P60fps、720P60fps、720P30fps、360P30fps、180P30fps分辨率接入；支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术；支持用遥控器选择通信录的会议室加入会议；支持日程管理，预约会议后在日程中可进行查看，选择对应日程的内容即可加入会议；支持终端开机画面及首页logo的更改；支持通过终端遥控器对显示的画面进行翻页，实现终端查看全部会场的画面；支持通过遥控器选择视频终端菜单即可建立直播；配置无线传屏器，插入电脑USB接口即可实现电脑数据和音频通过无线方式发送到视频终端，实现多方视频会议的数据共享。
	1
	台

	2
	4K高清摄像机（12X）
	PTZ高清云台摄像头；应采用HDCMOS传感器，≥800万有效像素。支持4K/30、1080p/60、1080p/30、720p/60、720p/30活动图像采集和输出；配置摄像机支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于72°；水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°；支持倒装；摄像机支持RJ45、HDMI、SDI高清视频输出接口，支持视频、控制和电源共用一根RJ45 网线与终端完成连接部署。
	3
	台

	3
	 数字全向麦克风 
	应支持360°全向拾音，高保真智能降噪，≥8米有效拾音距离。
	2
	台

	4
	网传
	高清无压缩视频信号分辨率最高可达到1920*1200@60Hz；支持外接一路正向模拟立体声音频信号传输；支持串口数据双向传输，自适应波特率；兼容HDMI 1.0标准；符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；能够自动识别和配置各种显示模式；内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；安装简单方便，即插即用，无需设置。
	3
	台
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	辅材
	含光纤线、高清线、电源线等。
	1
	套

	三、视频会议系统平台（支持500路1080P并发）

	1
	云视频平台
	1、采用虚拟化方式部署在本地机房云主机上实现视频的接入及录制存储；需支持通用云主机，对云主机虚层无限制。
▲2、配置4C8G即可支持200方高清视频接入。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、配置支持500方1080P高清视频的并发接入，支持任意带宽、任意分辨率视频的接入，可同时召集任意组会议； 
4.全部配置的视频支持180p、360p、720p、1080p、4K等分辨率；音频支持G.711、G.722、OPUS协议，支持48K采样率的全带音频；内容支持XGA、SXGA、WXGA、720P、1080P等分辨率的共享内容；
▲5、支持信创操作系统的软件客户端；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲6、采用高可用的云平台架构，支持多台服务器部署，支持资源池负载均衡和故障备份，单节点出现故障，会议可在5秒内恢复正常；支持高效率的SVC智能路由及负载均衡，可弹性容量扩展，可支持万方会议的同时接入；支持网络抗丢包算法，在丢包率50%的情况下能保证视频会议正常进行，传输帧率不低于25帧/秒，在在丢包率80%的情况下音频连贯（MOS_LQO不低于3）；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
7、支持会议室终端接入、PC/手机移动接入；录播、直播支持720P、1080P的高清效果；支持扫描系统实时分享的二维码或者通过软终端点击实现会议签到。后台自动统计签到结果，签到人员与未签到人员分组显示；可以在会议中发起答题，参会人员通过软件客户端进行在线答题，会议管理平台可以统计公布答题结果，可以导出答题数据；
8、终端可以通过不同的协议、带宽、分辨率、帧率参加同一组会议，每个终端可以设置独立显示不同的多画面。
	1
	台


3.1.5 视频监控及门禁系统
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	综合管理平台
	综合管理平台包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。其中系统管理支持(1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；(2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；(3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；(4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；(5) 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；(6) 支持标准开放平台，提供restful 等多维度接口，显示数据互联互通；(7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；(8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；(9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询。视频管理支持(1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；(2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；(3) 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。报警管理支持报警主机接入及布撤防。门禁管理支持(1) 支持门禁设备管理；(2) 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、对卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭；(3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；(4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力。可视对讲支持(1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；(2) 支持卡片、人脸等授权及复核；(3) 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；(4) 支持同时最大100路对讲；卡口管理支持 (1) 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；(2) 支持布控报警及相关记录信息查询；设备运维支持(1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；(2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；(3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；(4) 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；(5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录。停车管理支持(1) 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；(2) 支持实现在线支付和无人值守；(3) 单台系统支持出入口设备最大50进50出。
	1
	套

	二、视频监控子系统
	　
	　

	1
	球机吊装支架
	铝合金；白色；最大承重≥7.0kg；吊装；
	6
	套

	2
	6寸400万红外网络球机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持智能工程车检测；支持绊线入侵、区域入侵、滞留检测的行为检测功能；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤；支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器；支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；支持H.265编码，实现超低码流传输；内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径；支持≥1路音频输入，≥1路音频输出；支持视频输出基本要求检验：分辨力检验：彩色模式下，球机的中心水平分辨力应满足：a) A类：水平分辨力大于等于450线；b) B类：水平分辨力大于等于650线； c) C类：水平分辨力大于等于900线；d) D类：水平分辨力大于等于1700线。球机输出图像的边缘水平分辨力不应低于中心水平分辨力的70％企业提交技术文件： 不小于1600线（分辨率设置为2592×1520，帧率设置为25fps，码率设置为4Mbps，RJ45输出）；支持控制功能检验：区域遮盖：可设置遮盖区域位置企业提交技术文件：可在监视画面上设置24个不规则四边形区域，可以设置多边形、不同颜色或马赛克，每个场景最多支持8块；支持特殊功能球机性能要求：防暴球机：应能经受30J锐器工具冲击外壳3次，不应出现穿透洞口，试验后设备应能正常工作；内置≥2路报警输入，≥1路报警输出，支持报警联动功能；支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持定时、时段、短信、运动控制四种休眠模式；设备运行功耗≤24W，休眠模式功耗≤3.5W，静止图像≤4.5W；支持OSD电量显示，实时感知电量信息；支持宽幅电压DC10.8V~15V输入。
	6
	台

	3
	400万星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出400万（2688×1520）@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置红外补光灯，最大红外监控距离30米；支持智能方案无缝切换功能检查：支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备；支持智能动态检测（SMD）功能检验：设备支持智能动态检测触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式支持设置报警目标为人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，支持灵敏度设置低、中、高三档，具备抗干扰功能，当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在画面时，不会触发报警。支持人或机动车报警去重；支持智能动态检测（SMD）检测率检查：在标准环境下，样机开启智能动态检测，能实时检测、跟踪通过的人、机动车、全部（人或机动车） 在标准环境下，白天依次通过的人检出率不低于99%，夜晚依次通过的人检出率不低于99% 在标准环境下，白天通过的机动车检出率不低于99%，夜晚通过的机动车检出率不低于99%；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡；支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装；支持IP67、IK10防护等级；支持SMD 3.0  。
	8
	台

	4
	400万枪机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计；支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光；支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计；采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；最大可输出400万(2688×1520)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPv4/v6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、DHCP、802.1x、QoS、组播、UDP、Onvif、Bonjour设置选项；在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证有basic和digest两种设置选项；彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制；支持报警2进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级。
	5
	台

	5
	电梯专用无线网桥
	业务端口：≥3个；电源模块接口：≥1*POE RJ45(48V/0.25A)、DC 12V电源接口；无线标准：IEEE802.11 b/g/n；网络协议：TCP、ARP、ICMP、DHCP；NTP、UDP、HTTP；视频路数：≥3路200w；空口速率：≥300Mbps；工作频率：2412 MHz~2472 MHz；传输距离：小于400m；工作温度：-30℃~60℃；防护等级：≥IP41；无线认证：SRRC。
	4
	台

	6
	200万红外定焦防暴半球网络摄像机
	传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离20m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持；报警事件：无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、音频异常侦测、电压检测、外部报警、安全异常；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）、CGI、GB/T28181（双国标）；最大Micro SD卡256 GB；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入1路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；供电方式DC12V/POE；防护等级IK10、IP67。
	4
	台

	三、门禁管理子系统
	　
	　

	1
	10寸室外人脸闸机组件
	主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：≥10.1寸TFT液晶屏；屏幕类型：电容屏；屏幕分辩率：≥800×1280；使用环境：室内室外；摄像头：2MP CMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料：PC+ABS铝合金金属边框；开门模式：支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；Wi-Fi：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；人脸识别准确率：≥99.5%；人脸识别速度：≤0.2s；用户容量：≥100000个用户；人脸容量：≥100000张；密码容量：≥100000个；存储记录数量：≥100000条开门记录；RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；韦根接口：≥1路输入/输出；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个RJ-45，100Mbps；报警输入：≥1路（开关量）；报警输出：≥1路（继电器）；报警联动：支持；开门按钮：≥2路；门锁控制：≥2路；防反潜：支持；防拆报警：支持；胁迫报警：支持；供电方式：DC 12V 2A；工作温度：-30℃~+70℃。
	8
	套

	2
	室外翼闸(左，单开孔)
	产品类型：翼闸；产品尺寸：1400mm×280mm×1000mm（长×宽×高）；驱动电机：直流无刷伺服电机；MCBF：≥500万次；通道宽度：透明PC：600mm；红外对射对数：≥12对；开门模式：刷卡/人脸识别；输入接口：RS232串口/RS485接口；功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）；使用环境：室内、室外。
	2
	台

	3
	室外翼闸(右1，单开孔)
	产品类型：翼闸；产品尺寸：1400mm×280mm×1000mm（长×宽×高）；驱动电机：直流无刷伺服电机；MCBF：≥500万次；通道宽度：透明PC：600mm；红外对射对数：≥12对；开门模式：刷卡/人脸识别；输入接口：RS232串口/RS485接口；功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）；使用环境：室内、室外。
	2
	台

	4
	室外翼闸(中1，单开孔)
	产品类型：翼闸；产品尺寸：1400mm×280mm×1000mm（长×宽×高）；驱动电机：直流无刷伺服电机；MCBF：≥500万次；通道宽度：透明PC：600mm；红外对射对数：≥12对；开门模式：刷卡/人脸识别；输入接口：RS232串口/RS485接口；功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）；使用环境：室内、室外。
	1
	台

	四、视频存储子系统
	　

	1
	网络视频存储服务器
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；支持最大32路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发；支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流；支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K；支持1路后智能人脸检测比对；≥10个人脸库，≥20000张人脸图片；≥2路后智能周界检测；≥4路后智能SMD；支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能；可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入；支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放；支持≥8个内置SATA接口，单盘容量支持10T；支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；支持≥16路报警输入；≥4路报警输出，其中1路继电器输出；≥1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式；支持≥3个USB接口（≥2个前置USB2.0接口、≥1个后置USB3.0接口）；支持≥2个千兆以太网口；支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入；支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。
	1
	台

	2
	6TB硬盘
	提供6TB硬盘。
	8
	台



3.1.6 音响扩音系统
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	一、指挥中心
	　
	　

	（一）扩声及信号处理
	　
	　

	1
	DANTE电子可调指向音柱
	单元类型：不少于十二个3驱动器和0.75钕音圈；频率响应（±3dB）≥90 Hz - 20 kHz；覆盖角度：10-40°电子可调x100°(VxH)；最大声压级≥135dB；动态范围：>105 dB；功放输出≥12x100W最大（4Ω）；DSP采样率：24 bit/48 kHz采样率；信号输入≥Dante×2主备双口。
	6
	只

	2
	音柱墙壁安装支架
	提供配套安装支架。
	6
	个

	3
	音柱墙壁安装配件
	提供配套安装配件。
	6
	个

	4
	DANTE全频号角可旋转音箱
	驱动单元：不少于1×6.5低频单元，1×1高频单元；频响范围≥75Hz-20kHz；指向角度：≥90°H×70°V；灵敏度≥88dB；最大声压级≥117dB；功率≥200W@8Ω；支持信号输入≥Dante×2主备双口。
	8
	只

	5
	DANTE数字功率放大器
	类型：≥四通道功率放大器带DSP；可通过管理软件管理；内置Dante输入接口；内置音箱预设，每个通道输出1个SpeakOn连接器；功率≥4X400W/2Ω，≥4X300W/4Ω，≥4X300W/8Ω，≥800W/4Ω桥接，≥600W/8Ω桥接；电源： 1 PowerCon 32A /稳压SMPS，PFC 100 – 240VAC / 3000VA / 50 – 60Hz；输入灵敏度+ 11dBU / + 32dB增益；SNR信噪比（数字）<-111dB（未加权）/-114dB（A加权）；频率响应：+/- 0.6dB@20Hz-20kHz；总谐波失真+噪声THD + N：<0.1%@P/2；SMPTE：<0.07%@P/2；阻尼系数：> 500 @ 100Hz /8Ω。
	3
	台

	6
	DANTE数字音频处理器
	≥8个AEC通道；≥64路Dante输入输出，主备接口；≥8个GPI接口；≥8个GPO接口；数字信号处理：信号发生器、延迟、输入和输出全参数均衡器滤波器、输入噪声门、电平、静音、相位、音量控制、输出压缩/限幅器、闪避(优先级与压制)、虚拟和物理的寻呼站管理、预设保存和恢复、预定设置触发等等；可通过控制软件UCP远程控制系统，可与第三方设备如电脑、平板电脑、智能手机等兼容与TP-NET协议兼容，可与第三方控制系统集成。
	1
	台

	7
	音频处理器通道扩展卡
	≥4通道DANTE输入卡；≥4路带幻象电源的话筒/线路输入；扩展动态范围为115dB；额定输入电平：+4dBu，有20dB动态余量；最大输入电平：+23dBu。
	1
	张

	8
	DANTE数字调音台
	每页≥32+1个推子，≥6页；≥16个自定义按键；≥8个自定义旋钮；≥全处理输入通道48路；≥全处理输出通道32路；≥7寸触摸屏；支持64×64DANTE输入输出，主备接口。
	1
	台

	9
	调音台网络接口卡
	64路双向音频传输，通过CAT5控制；可实现96K/48KHz切换；自动获取IP地址并自动识别；端口冗余网络选项； 具备低延迟；配置千兆网口；直接连接到电脑进行多轨录音／回放；DANTE的虚拟声卡软件替代硬件； DANTE的控制器软件可用于设置网络。
	1
	张

	10
	专业监听耳机
	专业监听耳机。
	1
	副

	11
	控制室有源监听音箱
	5寸有源录音室监听音箱。
	2
	只

	12
	网络交换机（音频）
	≥12个10/100/1000Base-T以太网端口；≥2个1000Base-X以太网端口；交换容量：≥336Gbps；POE供电。
	2
	台

	13
	交换机光模块（音频）
	千兆单模光纤模块，与交换机配套使用。
	2
	台

	（二）音源及拾音系统
	　
	　

	1
	数字SD卡录音机
	支持最大PCM 192kHz，DSD 5.6MHz的高采样率立体声录音；可以进行SDHC卡/CF卡立体声录音。
	1
	台

	2
	DANTE传输无线话筒接收机
	数字无线接收机，分集式自动选择；可设置备用频点，跟随发射器一起切换；最少频率间隔：125 kHz；总谐波失真：< 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；工作距离：≥100米（在没有干扰情况下）；延迟时间小于2.5ms（XLR输出期间）；支持DANTE数字音频传输网络功能。
	2
	套

	3
	手持动圈话筒
	无线手持话筒；心形指向性动圈收音头；可设置备用频点，通过功能键和接收机一起切换；发射机功率可调，发射机灵敏度三档可调；低截80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 12dB/倍频程。
	4
	套

	4
	天线分配放大器
	输入/输出: ≥2x2个汇合输入；≥2x4个分配输出；≥2x1个串联输出; 射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB;输入/输出增益: +1.0 dB ± 2.0 dB。
	1
	台

	5
	有源指向性天线
	UHF无线系统增强信号拾取；支持≥4个增益级别设置；具备增益设置的LED指示灯；支持墙壁和天花板安装。
	2
	个

	（三）会议讨论系统
	　
	　

	1
	DANTE传输全数字化会议系统主机
	在不使用冗余的情况下，可以接入≥100 个话筒单元（每条线路 50 个）；主机与席位间可实行多种连接方式：菊花链，环形连接，菊花链+ 环形连接；用于操作的玻璃面板，可显示独立菜单和状态栏；支持录音输出接口；内置数字音色库，可选择不同类型音色( 男女高音, 中音, 低音, 原音)；内置音频处理器, 输出通道带有均衡及压限, 噪门, 增益等功能；支持DANTE网络传输，只需要布置网线传输信号。
	2
	台

	2
	DANTE台面式全数字化会议系统主席单元
	可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。
	10
	只

	3
	DANTE台面式全数字化会议系统代表单元
	可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。
	45
	支

	4
	DANTE全数字化会议系统扩展主机
	为连接的设备提供直流48V电源，从而延伸电缆的连接距离；用于选择本地或远程操作的模式设置开关；面板上LED指示灯，用于显示开启/关闭电源，及显示所链接设备的供电和链接状态。
	2
	台

	5
	20米会议专用延长电缆
	网线。
	20
	根

	二、观摩决策区
	　
	　

	（一）扩声及信号处理
	　
	　

	1
	DANTE电子可调指向音柱
	单元类型：不少于十二个3驱动器和0.75钕音圈；频率响应（±3dB）≥90 Hz - 20 kHz；覆盖角度：10-40°电子可调x100°(VxH)；最大声压级≥135dB；动态范围：>105 dB；功放输出≥12x100W最大（4Ω）；DSP采样率：24 bit/48 kHz采样率；信号输入≥Dante×2主备双口。
	2
	只

	2
	音柱墙壁安装支架
	提供配套安装支架。
	2
	个

	3
	音柱墙壁安装配件
	提供配套安装配件。
	2
	个

	4
	DANTE全频号角可旋转音箱
	驱动单元：不少于1×6.5低频单元，1×1高频单元；频响范围≥75Hz-20kHz；指向角度：≥90°H×70°V；灵敏度≥88dB；最大声压级≥117dB；功率≥200W@8Ω；支持信号输入≥Dante×2主备双口。
	8
	只

	5
	DANTE数字功率放大器
	类型：≥四通道功率放大器带DSP；可通过管理软件管理；内置Dante输入接口；内置音箱预设，每个通道输出1个SpeakOn连接器；功率≥4X400W/2Ω，≥4X300W/4Ω，≥4X300W/8Ω，≥800W/4Ω桥接，≥600W/8Ω桥接；电源： 1 PowerCon 32A /稳压SMPS，PFC 100 – 240VAC / 3000VA / 50 – 60Hz；输入灵敏度+ 11dBU / + 32dB增益；SNR信噪比（数字）<-111dB（未加权）/-114dB（A加权）；频率响应：+/- 0.6dB@20Hz-20kHz；总谐波失真+噪声THD + N：<0.1%@P/2；SMPTE：<0.07%@P/2；阻尼系数：> 500 @ 100Hz /8Ω。
	1
	台

	6
	DANTE数字音频处理器
	≥8个AEC通道；≥64路Dante输入输出，主备接口；≥8个GPI接口、≥8个GPO接口；数字信号处理：信号发生器、延迟、输入和输出全参数均衡器滤波器、输入噪声门、电平、静音、相位、音量控制、输出压缩/限幅器、闪避(优先级与压制)、虚拟和物理的寻呼站管理、预设保存和恢复、预定设置触发等等；可通过控制软件UCP远程控制系统，可与第三方设备如电脑、平板电脑、智能手机等兼容与TP-NET协议兼容，可与第三方控制系统集成。
	1
	台

	7
	音频处理器通道扩展卡
	≥4通道DANTE输入卡；≥4路带幻象电源的话筒/线路输入；扩展动态范围为115dB；额定输入电平：+4dBu，有20dB动态余量；最大输入电平：+23dBu。
	1
	张

	8
	网络交换机（音频）
	≥12个10/100/1000Base-T以太网端口；≥2个1000Base-X以太网端口；交换容量：≥336Gbps；POE供电。
	1
	台

	9
	交换机光模块（音频）
	千兆单模光纤模块，与交换机配套使用。
	2
	台

	（二）音源及拾音系统
	　
	　

	1
	数字SD卡录音机
	支持最大PCM 192kHz，DSD 5.6MHz的高采样率立体声录音；可以进行SDHC卡/CF卡立体声录音。
	1
	台

	2
	DANTE传输无线话筒接收机
	数字无线接收机，分集式自动选择；可设置备用频点，跟随发射器一起切换；最少频率间隔：125 kHz；总谐波失真： < 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；工作距离：≥100米（在没有干扰情况下）；延迟时间小于2.5ms（XLR输出期间）；支持DANTE数字音频传输网络功能。
	2
	套

	3
	手持动圈话筒
	无线手持话筒；心形指向性动圈收音头；可设置备用频点，通过功能键和接收机一起切换；发射机功率可调，发射机灵敏度三档可调；低截80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 12dB/倍频程。
	4
	套

	4
	天线分配放大器
	输入/输出: ≥ 2x2个汇合输入、≥2x4 个分配输出；≥2x1个串联输出；射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB；输入/输出增益: +1.0 dB ± 2.0 dB。
	1
	台

	5
	有源指向性天线
	UHF无线系统增强信号拾取；支持≥4个增益级别设置；具备增益设置的LED指示灯；支持墙壁和天花板安装。
	2
	个

	（三）会议讨论系统
	　
	　

	1
	DANTE传输全数字化会议系统主机
	会议系统主机、在不使用冗余的情况下，可以接入≥100 个话筒单元（每条线路 50 个）；主机与席位间可实行多种连接方式：菊花链，环形连接，菊花链+ 环形连接；用于操作的玻璃面板，可显示独立菜单和状态栏；支持录音输出接口；内置数字音色库，可选择不同类型音色( 男女高音, 中音, 低音, 原音)；内置音频处理器, 输出通道带有均衡及压限, 噪门, 增益等功能；支持DANTE网络传输，只需要布置网线传输信号。
	1
	台

	2
	DANTE台面式全数字化会议系统主席单元
	可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。
	1
	台

	3
	DANTE台面式全数字化会议系统代表单元
	可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。
	20
	支

	4
	DANTE全数字化会议系统扩展主机
	为连接的设备提供直流48V电源；用于选择本地或远程操作的模式设置开关；面板上具有LED指示灯，用于显示开启/关闭电源，及显示所链接设备的供电和链接状态。
	1
	台

	5
	20米会议专用延长电缆
	20米会议专用延长电缆。
	10
	根

	三、视频会议中心
	　
	　

	（一）扩声及信号处理
	　
	　

	1
	DANTE电子可调指向音柱
	单元类型：不少于十二个3驱动器和0.75钕音圈；频率响应（±3dB）≥90 Hz - 20 kHz；覆盖角度：10-40°电子可调x100°(VxH)；最大声压级≥135dB；动态范围：>105 dB；功放输出≥12x100W最大（4Ω）；DSP采样率：24 bit/48 kHz采样率；信号输入≥Dante×2主备双口。
	4
	只

	2
	音柱墙壁安装支架
	提供配套安装支架。
	4
	个

	3
	音柱墙壁安装配件
	同提供配套安装配件。
	4
	个

	4
	DANTE全频号角可旋转音箱
	驱动单元：不少于1×6.5低频单元，1×1高频单元；频响范围≥75Hz-20kHz；指向角度：≥90°H×70°V；灵敏度≥88dB；最大声压级≥117dB；功率≥200W@8Ω；支持信号输入≥Dante×2主备双口。
	8
	只

	5
	DANTE数字功率放大器
	类型：≥四通道功率放大器带DSP；可通过管理软件管理；内置Dante输入接口；内置音箱预设，每个通道输出1个SpeakOn连接器；功率≥4X400W/2Ω，≥4X300W/4Ω，≥4X300W/8Ω，≥800W/4Ω桥接，≥600W/8Ω桥接；电源： 1 PowerCon 32A /稳压SMPS，PFC 100 – 240VAC / 3000VA / 50 – 60Hz；输入灵敏度+ 11dBU / + 32dB增益；SNR信噪比（数字）<-111dB（未加权）/-114dB（A加权）；频率响应：+/- 0.6dB@20Hz-20kHz；总谐波失真+噪声THD + N：<0.1%@P/2；SMPTE：<0.07%@P/2；阻尼系数：> 500 @ 100Hz /8Ω。
	2
	台

	6
	DANTE数字音频处理器
	≥6个AEC通道；≥32路Dante输入输出，主备接口；≥8个GPI接口、≥8个GPO接口；数字信号处理：信号发生器、延迟、输入和输出全参数均衡器滤波器、输入噪声门、电平、静音、相位、音量控制、输出压缩/限幅器、闪避(优先级与压制)、虚拟和物理的寻呼站管理、预设保存和恢复、预定设置触发等等；可通过控制软件UCP远程控制系统，可与第三方设备如电脑、平板电脑、智能手机等兼容与TP-NET协议兼容，可与第三方控制系统集成。
	1
	台

	7
	音频处理器通道扩展卡
	≥4通道DANTE输入卡；≥4路带幻象电源的话筒/线路输入；扩展动态范围为115dB；额定输入电平：+4dBu，有20dB动态余量；最大输入电平：+23dBu。
	1
	张

	8
	处理器场景切换控制面板
	控制Dante处理器的场景切换，可设置≥10个场景，无延时切换。
	1
	台

	9
	DANTE数字调音台
	每页≥32+1个推子，≥6页；≥16个自定义按键 ；≥8个自定义旋钮；≥全处理输入通道48路；≥全处理输出通道32路；≥7寸触摸屏；支持64×64DANTE输入输出，主备接口。
	1
	台

	10
	调音台网络接口卡
	64路双向音频传输，通过CAT5控制；可实现96K/48KHz切换；自动获取IP地址并自动识别；端口冗余网络选项；具备低延迟；配置千兆网口；直接连接到电脑进行多轨录音／回放；DANTE的虚拟声卡软件替代硬件； DANTE的控制器软件可用于设置网络。
	1
	张

	11
	网络交换机（音频）
	≥12个10/100/1000Base-T以太网端口；≥2个1000Base-X以太网端口；交换容量：≥336Gbps；POE供电。
	1
	台

	12
	交换机光模块（音频）
	千兆单模光纤模块，与交换机配套使用。
	2
	台

	（二）音源及拾音系统
	　
	　

	1
	数字SD卡录音机
	支持最大PCM 192kHz，DSD 5.6MHz的高采样率立体声录音；可以进行SDHC卡/CF卡立体声录音。
	1
	台

	2
	DANTE传输无线话筒接收机
	数字无线接收机，分集式自动选择；可设置备用频点，跟随发射器一起切换；最少频率间隔：125 kHz；总谐波失真：< 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；工作距离：≥100米（在没有干扰情况下）；延迟时间小于2.5ms（XLR输出期间）；支持DANTE数字音频传输网络功能。
	2
	套

	3
	手持动圈话筒
	无线手持话筒；心形指向性动圈收音头；可设置备用频点，通过功能键和接收机一起切换；发射机功率可调，发射机灵敏度三档可调；低截80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 12dB/倍频程。
	4
	套

	4
	天线分配放大器
	输入/输出: ≥ 2x2个汇合输入、≥2x4 个分配输出；≥2x1个串联输出；射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB；输入/输出增益: +1.0 dB ± 2.0 dB。
	1
	台

	5
	有源指向性天线
	UHF无线系统增强信号拾取；支持≥4个增益级别设置；具备增益设置的LED指示灯；支持墙壁和天花板安装。
	2
	个

	（三）会议讨论系统
	　
	　

	1
	DANTE传输全数字化会议系统主机
	在不使用冗余的情况下，可以接入≥100 个话筒单元（每条线路 50 个）；主机与席位间可实行多种连接方式：菊花链，环形连接，菊花链+ 环形连接；用于操作的玻璃面板，可显示独立菜单和状态栏；支持录音输出接口；内置数字音色库，可选择不同类型音色( 男女高音, 中音, 低音, 原音)；内置音频处理器, 输出通道带有均衡及压限, 噪门, 增益等功能；支持DANTE网络传输，只需要布置网线传输信号。
	2
	台

	2
	DANTE台面式全数字化会议系统主席单元
	可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。
	30
	只

	3
	DANTE台面式全数字化会议系统代表单元
	可作独立编程的多样配置及多种用途底座装置：主席或代表；与标准的3针XLR卡农话筒兼容的鹅颈话筒连接插座；配备高音质及能增强语音清晰度的扬声器；24bit/48 kHz 的数字音频质量；3针平衡式话筒连带远程控制的 LED 环形灯；通过优化的隔离设计，能减少话筒连接器与会议系统单元之间的振动；搭配主机支持DANTE网络传输。
	20
	支

	4
	DANTE全数字化会议系统扩展主机
	为连接的设备提供直流48V电源，从而延伸电缆的连接距离；用于选择本地或远程操作的模式设置开关；面板上LED指示灯，用于显示开启/关闭电源，及显示所链接设备的供电和链接状态。
	5
	台

	5
	50米会议专用延长电缆
	网线
	4
	根

	6
	80米会议专用延长电缆
	网线
	1
	根



3.1.7 无纸化会议系统
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	一、指挥中心

	1
	无纸化升降器
	触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计；设备采用全铝结构，铝材加上CNC精雕加工；设备的表面处理为阳极氧化处理；设备面板厚度3mm，宽度71mm，占用空间小；传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保；17.3英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达1920*1080P；支持HDMI和VGA两路信号输入；设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降；显示屏仰角角度可调0-30°；内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。
	7
	套

	2
	无纸化会议终端客户端软件
	软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览；支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面；支持单机使用，也可以实现集中控制；升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出；触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。
	7
	套

	3
	无纸化会议终端
	多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。CPU：Intel酷睿I5处理器（四核）；内存：≥DDR3 1600 4G;硬盘容量：≥128GB 固态硬盘;网卡：1×千兆网卡，RJ45接口;标准接口：≥4×USB（3.0/2.0）、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口;工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露;工作电源：DC 18.5V/6.5A;功耗：≤65W。
	7
	套

	4
	会议系统主机
	1、采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验；采用数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围；支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有≥4路会议单元输出接口，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。（在理想状态下）系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒；支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译；支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY；具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能；具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力；具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动；具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能；具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱；PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换；支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示；支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示；支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格；支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者；支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理；支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能；支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元。
2、话筒容量：有线单元支持≥4096台、无线单元支持≥300台；通道数量：16CH、32CH、64CH；频率响应：20Hz~20KHz；信噪比：>85dB(A)；动态范围：>80dB；总谐波失真：<0.05%；主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch；音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡；音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡；输出负载：>1KΩ；RJ45网口：连接电脑；USB接口：录音/播放；功放输出：2×25W/4Ω；静态功耗：≤30W；输出功耗：≤320W；连接方式：专用电缆（6芯）；接头可靠性：可靠；工作温度：-10℃~+45℃；工作湿度：5%～80%相对湿度，无结露；触屏控制：≥4.3英寸TFT触控彩屏；安装方式：19英寸标准机柜。
	1
	台

	5
	无纸化主机
	1、无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。
2、CPU：I7-4790（四核/八线程/CPU主频3.6GHz）；内存：≥8G DDR3 1600；硬盘：≥1TB；网卡：具备千兆网络接口（RJ45）；视频输出接口：≥1×HDMI；≥1×DVI；音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口；≥1×3.5mm音频输出接口；其他：≥1×串口；≥4×USB接口。
	1
	套

	6
	智能无纸化会议管理服务器软件
	为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持添加多个会议室，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制；支持用户管理功能、不同权限管理模式，含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限；会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机；支持多会议标语、支持会议投票表决功能、支持视频点播、视频直播功能，支持会议议题、会议议程功能，支持会议签到、会议通知、会议服务、会议交流、电子白板、手写批注等功能；支持对文件保密，只有权限才可观看，支持对终端远程升级，支持后台查看历史记录。
	1
	套

	7
	无纸化流媒体主机
	1、标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出；支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；配置≥1路3.5mm音频输入接口，≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；主机支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。
2、CPU：I5-4460（四核/四线程/CPU主频3.2GHz）；内存：≥4G DDR3 1600；硬盘：≥64GB 固态硬盘；网卡：具备千兆网络接口（RJ45）；视频卡：具备MiniPCIE 采集卡。
	1
	套

	8
	无纸化流媒体服务器嵌入软件
	支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输；支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出；支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率；支持将会议标语等信息广播到大屏展示；支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上；支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏；支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示；支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏；支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。
	1
	套

	二、观摩决策区

	1
	无纸化升降器
	触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计；设备采用全铝结构，铝材加上CNC精雕加工；设备的表面处理为阳极氧化处理；设备面板厚度3mm，宽度71mm，占用空间小；传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保；17.3英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达1920*1080P；支持HDMI和VGA两路信号输入；设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降；显示屏仰角角度可调0-30°；内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。
	20
	套

	2
	无纸化会议终端客户端软件
	软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览；支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面；支持单机使用，也可以实现集中控制；升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出；触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。
	20
	套

	3
	无纸化会议终端
	1、多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。
2、CPU：Intel酷睿I5处理器（四核）；内存：≥DDR3 1600 4G；硬盘容量：≥128GB 固态硬盘；网卡：≥1×千兆网卡，RJ45接口；标准接口：≥4×USB（3.0/2.0）、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口；工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露；工作电源：DC 18.5V/6.5A；功耗：≤65W。
	20
	套

	4
	会议系统主机
	1、采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验；采用数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围；支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有≥4路会议单元输出接口，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒；支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译；支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY；具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议；配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能；具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力；具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换；支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示。支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示；支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格；支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者；支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理；支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能；支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元。
2、话筒容量：有线单元支持≥4096台、无线单元支持≥300台；通道数量：16CH、32CH、64CH；频率响应：20Hz~20KHz；信噪比：>85dB(A)；动态范围：>80dB；总谐波失真：<0.05%；主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch；音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡；音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡；输出负载：>1KΩ；RJ45网口：连接电脑；USB接口：录音/播放；功放输出：2×25W/4Ω；静态功耗：≤30W；输出功耗：≤320W；连接方式：专用电缆（6芯）；接头可靠性：可靠；工作温度：-10℃~+45℃；工作湿度：5%～80%相对湿度，无结露；触屏控制：≥4.3英寸TFT触控彩屏；安装方式：19英寸标准机柜。
	1
	台

	5
	无纸化主机
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1、无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。
2、CPU：I7-4790（四核/八线程/CPU主频≥3.6GHz）；内存：≥8G DDR3 1600；硬盘：≥1TB；网卡：千兆网络接口（RJ45）；视频输出接口：≥1×HDMI、≥1×DVI；音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口；其他：≥1×串口、≥4×USB接口。
	1
	套

	6
	智能无纸化会议管理服务器软件
	无纸化服务软件，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持添加多个会议室，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制；支持用户管理功能、不同权限管理模式，含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限；会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机；支持多会议标语、支持会议投票表决功能、支持视频点播、视频直播功能，支持会议议题、会议议程功能，支持会议签到、会议通知、会议服务、会议交流、电子白板、手写批注等功能；支持对文件保密，只有权限才可观看，支持对终端远程升级，支持后台查看历史记录。
	1
	套

	7
	无纸化流媒体主机
	1标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出；支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；配置≥1路3.5mm音频输入接口，≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；主机支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。
2、CPU：I5-4460（四核/四线程/CPU主频≥3.2GHz）；内存：≥4G DDR3 1600；硬盘：≥64GB 固态硬盘；网卡：千兆网络接口（RJ45）；视频卡：MiniPCIE 采集卡。
	1
	套

	8
	无纸化流媒体服务器嵌入软件
	支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输；支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出；支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率；支持将会议标语等信息广播到大屏展示；支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上；支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏；支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示；支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏；支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。
	1
	套


3.1.8 网络及安全
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	路由器
	1、主控槽位数≥2，业务槽位≥8，电源槽位≥2；设备主控板卡、业务转发板卡、业务子卡、风扇、电源等全部支持热插拔；支持主控与转发分离技术，可配置独立的转发业务引擎（非内置、非主控集成）；支持双主控冗余，主控切换时，业务转发数据不丢包；
2、交换容量≥70Tbps，包转发率≥12000Mpps；支持并配置国家密码管理局商密SM1、SM2、SM3、SM4加密算法，国密SM1加密整机性能9000Mbps，国密SM4加密整机性能8000Mbps；支持IPv4以及RIP、OSPF、BGP4等动态路由协议；支持IPV6以及RIPng ，OSPFv3 ，IS-ISv6 ，BGP4+动态路由协议；支持VRRP虚拟路由冗余协议： 
▲3、支持RIPv2、OSPFv2、ISISv4、BGP协议的国密SM3加密认证功能；整机路由表容量≥350万；提供第三方检测机构出具的检测报告；
4、支持ACL安全过滤、NAT、PPP加密、L2TP、策略路由、AAA、SSH；支持IPsec VPN 功能；支持GRE功能；支持D-VPN动态VPN功能；支持NAT444静态端口、动态端口转换功能；支持NAT64静态地址转换、NAT64动态端口转换、NAT64 IPv6内部服务器转换功能；支持MPLS VPN，MPLS TE,、NetStream等功能；支持N:1虚拟化技术；支持DVMRP、PIM-SM/DM、PIM-SSM/SDM、MSDP、MVPN组播路由协议；支持 HQoS层数≥5, 支持 FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RSVP、CAR、HQoS、流量整形。配置要求：配置冗余引擎、≥8个万兆端口、≥16个千兆光口、≥16个千兆电口、双交流电源。
	台
	2

	2
	防火墙（政务网）
	1、CPU:国产CPU；操作系统；国产操作系统；内存：16GB；硬盘：1TB+4GB；网络接口：≥1个管理口、≥1个HA口、≥12个千兆电口和≥12个千兆光口；整机规格：2U机箱；吞吐量：≥24G；并发连接≥1200万；含三年硬件维保服务，3年应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务。
▲2、产品采用多核并行安全操作系统，能够提高设备处理性能。（提供软件著作权证书）
3、产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；产品支持对失陷的主机进行检测并阻断隔离的功能；产品支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；产品支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断；为保障安全可靠性，避免因设备宕机而引起网络故障，支持主备模式部署，实现高可用；为确保设备管理的安全性，所投产品支持限制特定主机调用Restful API；支持平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、NAT策略、路由、接口以及对象等功能；产品支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施；支持文件过滤，文件上传和下载方向过滤，支持多种文件类型，如avi、mp3、php、jpg、imap、pop3、mdf、pdf等并可支持用户自定义；产品支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计；
▲4、产品经过脆弱性评定，开发者脆弱性分析、独立脆弱性分析、中级抵抗能力、误用指南审查、误用分析确认等具有很好的自身安全性；（提供第三方机构出具的检测报告）
▲5、产品支持新一代语境关联分析判断技术，通过语义识别多维度关键分析，实时检测和拦截攻击行为，准确查杀各种变种病毒、未知病毒；（提供软件著作权证书）
	台
	2

	3
	防火墙（互联网）
	1、CPU: 国产CPU；操作系统；国产操作系统；内存：≥16GB，硬盘：≥1TB+4GB ；网络接口：≥1个HA口，≥1个管理口、≥8个千兆电口、≥4个千兆光口，≥2个接口板卡扩展插槽；整机规格：2U机箱；网络层吞吐量：≥10G；并发连接≥900万；每秒新建连接数：48万含三年硬件维保服务，3年应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务；
▲2、产品采用多核并行安全操作系统，能够提高设备处理性能；（提供软件著作权证书）
3、产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；产品支持对失陷的主机进行检测并阻断隔离的功能；产品支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；产品支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断；为保障安全可靠性，避免因设备宕机而引起网络故障，支持主备模式部署，实现高可用；为确保设备管理的安全性，所投产品支持限制特定主机调用Restful API；支持平台通过调用Restful API 至少可配置所投设备的访问控制策略、NAT策略、路由、接口以及对象等功能；产品支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施；支持文件过滤，文件上传和下载方向过滤，支持多种文件类型，如avi、mp3、php、jpg、imap、pop3、mdf、pdf等并可支持用户自定义；产品支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计；
▲4、产品经过脆弱性评定，开发者脆弱性分析、独立脆弱性分析、中级抵抗能力、误用指南审查、误用分析确认等具有很好的自身安全性; （提供第三方检测机构出具的检测报告）
▲5、产品支持新一代语境关联分析判断技术，通过语义识别多维度关键分析，实时检测和拦截攻击行为，准确查杀各种变种病毒、未知病毒；（提供软件著作权证书）
	台
	1

	4
	核心交换机
	1、管理引擎1+1冗余；电源槽位数≥2；业务槽位≥4个； 产品所有部件通风采用前进后出直风道设计；交换容量≥18Tbps，包转发率≥2300Mpps；支持提供52*10G端口形态的万兆接口线卡，具备满足48*10G正常业务端口外，还需要提供具备冗余能力的虚拟化互联10G端口。支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等；支持MPLS基本功能MPLS L3 VPN，支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-S、PIM-DM等三层组播协议，支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道；当设备配置高密度（≥52个）万兆单板和多（≥16个）40GE接口单板时，在256字节至1518字节的环境下，可以实现二层已知单播帧线速转发； 
▲2、支持安全加密功能，包括OSPF国密SM3算法加密、配置文件SM3算法加密等； 支持OPENFLOW, NETCONF功能，二层TRILL、三层TRILL，VXLAN二层网关、三层网关等相关数据中心特性功能；支持VST，MVST和VDT等虚拟化功能；支持ISSU（不中断业务升级）功能；提供第三方检测机构出具的测试报告。
3、配置双主控引擎，电源数量≥2个；千兆电端口数量≥24个，千兆SFP光端口数量≥24个，万兆SFP光端口数量4个。
	台
	2

	[bookmark: _Hlk102985955]5
	接入交换机（48口）
	1、10/100/1000M电接口≥48，万兆SFP+光口≥6，固化双交流电源，不接受RPS电源方式；交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps ；电接口均支持POE、POE+供电；支持POE供电0中断，PoE交换机在设备重启时，对下挂摄像头、VoIP电话等受电设备供电不会中断，保证交换机重启过程中受电设备不掉电，实现PoE供电零中断；MAC地址缓存能力≥16K；支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn；支持voice vlan、支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。支持STP/RSTP/MSTP；多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像；支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2、支持OSPF、OSPFv3等动态路由协议；支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术；
▲2、支持多虚一功能，可达到16设备虚1，纵向虚拟化（MVST）功能；支持ERPS（G.8032）协议；支持终端脆弱性扫描功能；支持ZTP零配置开局等功能；支持能效以太网功能；设备经过漏洞扫描软件测试后，不存在高危漏洞；提供第三方检测机构出具的测试报告。
3、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH管理、WEB等方式管理。
	台
	4

	6
	接入交换机（24口）
	1、10/100/1000M电口≥24个、万兆SFP+光口≥4个，固化单交流电源，电源接口前置；交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps ；MAC地址缓存能力≥16K；支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn支持voice vlan、支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持≥8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像;支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2动态路由；支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术；
▲2、支持多虚一功能，可达到16设备虚1，纵向虚拟化（MVST）功能；支持ERPS（G.8032）协议, ZTP零配置开局等功能；支持终端脆弱性扫描；设备经过漏洞扫描软件测试后，不存在高危漏洞；提供第三方检测机构出具的测试报告
3、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH管理、WEB等方式管理。
	台
	4

	7
	无线控制器
	1、以太网电口数量≥26，其中供电端口数量≥8；最大可管理AP数量≥32个，本次配置≥8个；
2、支持标准的CAPWAP协议，支持静态AC发现，支持DHCP option 43,DNS动态AC发现；支持IPV4/V6静态路由，支持ospfv2，支持VRRP；单控制器实现BYOD，可识别IOS、安卓、Windows各类系统，不同终端分配不同安全策略；支持基于AP的用户隔离；支持基于SSID的用户隔离；支持多SSID的用户隔离。
	台
	1

	8
	无线AP 
	双频双模，放装吸顶式AP，符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，内置天线。最高连接速率可以达到1.8Gbps。设备能够自动从无线控制器下载配置，自动加载运行。支持按接入用户数量和流量的负载均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户，无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备，从而引导用户接入，终端会转而接入其他负载较轻的接入点。
	台
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	上网行为管理
	1、最大并发连接数≥16万；最大新建连接数为≥32000个/秒；2U硬件；标配≥6个千兆电接口（其中至少包含1个管理接口和1个HA接口）;提供≥2个扩展插槽; ≥1T硬盘;冗余交流电源。含专用操作系统与上网行为管理标准软件。含三年硬件质保服务；为便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅，设备须支持物理硬件bypass按钮；在部署时支持模式选择，可设置为Portal模式，实现Portal服务器功能；支持IPv6环境下的网址访问审计、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址；支持与云端杀毒平台联动，对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗；设备内置常用应用标签，分类至少包含内容外发风险、期货行业合规、证券行业合规、高安全风险、影响工作效率、消耗带宽6大类；
2、当用户的网页访问被网页浏览策略封堵时，用户如果发现分类错误能够在页面中向管理员进行反馈；管理员可查看用户反馈的分类错误，并可以选择向服务器反馈；（提供截图）
3、支持策略管理、日志审计、权限分配相互独立的三权制衡管理机制，避免超级管理员权限过大的弊端。系统管理员和审计员的账号创建，权限变更需要审核员审批才能生效。管理员和审计员的操作会形成日志受审核员监督。（提供截图）
	台
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	网闸
	1、基于国产硬件平台及国产操作系统；系统吞吐量：800Mbps 硬件配置：2U机箱；冗余电源；具有液晶面板 内网：≥6个10/100/1000Base-T端口、≥4个SFP接口、≥1个Console口、≥2个USB口、支持≥1个扩展槽位；外网：≥6个10/100/1000Base-T端口、≥4个SFP接口、≥1个Console口、≥2个USB口；支持≥1个扩展槽位；功能模块：产品默认包含数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、异常告警等； 产品默认包含3年硬件维保；
2、为方便管理及巡检服务，内、外网主机分别具有独立液晶屏，能够显示产品品牌、型号、CPU/内存占用率、网络接口状态等信息；（提供产品截图）
3、支持文件重构技术，可自动剔除文件中夹带的危险程序，可执行代码等；
4、无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件，可以在网闸系统上完成数据库同步配置）；（提供产品截图）
5、支持SMTP、POP3、IMAP通用协议，对附件及其附件类型进行过滤控制，邮件内容过滤、文档重建、病毒过滤；支持FTP用户在线情况查看，包含但不限于用户地址、登陆日期、登陆时间等信息；支持安全审计能力，可通过自定义时间、任务名称 、文件名称、文件类型、文件大小类型、源目的文件路径、源目IP等详细字段追溯业务数据流向，可自定义配置查询条件，查询条件策略可以自定义设置；
6、支持异构双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎，支持云查杀模式，可联动云端文件鉴定中心，预判文件安全风险，防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略。（提供产品截图）
	台
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	VPN网关
	1、国产CPU，国产操作系统。板载≥1个MGT口，≥1个HA口，≥2个USB口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽，≥1T硬盘，标配国密卡，最大WEB理论并发用户数≥2000、每秒理论新建连接≥1000。≥125个用户授权，含三年硬件质保服务。支持配置向导功能，用户能够按照配置向导一步一步的操作，向导结束用户能够完成账号建立、服务发布、正常访问；支持虚拟门户功能，能够按照不同的用户组来定义不同的虚拟门户，不同的虚拟门户登录界面、访问地址均可以不同。用户通过不同URL登入会获取不同的登入界面，并且每个登入界面可定制；网关采用国密卡控制模式，拔出管理员和操作员key后，管理员、用户不能登录和操作；支持管理员自定义用户登录帮助文档，通过虚拟门户上传到SSLVPN用户的WEB登录界面，文档格式支持word和TXT。用户登录时刻自行下载帮助文档；支持中标麒麟、银河麒麟、UOS等国产操作系统，采用客户端，而不依赖浏览器，具备独立的SSLVPN客户端。
2、管理员通过国密浏览器采用国密证书+国密key登陆网设备进行设备管理、系统配置。（提供产品截图）
3、支持网关能够支持证书透传功能，即将证书直接传递给业务系统，可以根据证书中的O、OU、CN作为访问控制项，提供用户对某个业务系统的访问控制权限。
4、支持客户端安全性检查，可以检测客户端进程、文件、注册表、服务、模块、端口、mac地址、系统补丁、操作系统等信息，并且能够检查用户是否安装杀毒软件和防火墙，判断杀毒软件病毒库是否过期，凡是不符合检查规则的，均不允许用户登录访问。（提供产品截图）
	台
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	漏洞扫描
	1、国产化漏洞扫描系统，Web扫描域名最大支持3000个，Web扫描任务并发数为3个域名。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持150个IP地址并行扫描。标准2U机架式，1T硬盘，16G内存，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展插槽,液晶面板显示，≥2个USB口，≥1个Console口，冗余电源。包含三年漏洞特征库升级，三年硬件维修服务；产品支持Web扫描域名≥3000个，Web扫描任务并发数≥3个域名。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持≥150个IP地址并行扫描。支持IPv4、IPv6环境部署管理、扫描；
2、支持自定义扫描策略模板，支持按照漏洞类别、漏洞风险等级、CVE编号查看漏洞插件；（提供产品截图）
3、支持检测的漏洞数大于65000条以上，涵盖漏洞标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq 6种，CVSS覆盖CVSS2和CVSS3版本；支持扫描通用操作系统，涵盖Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、IRIX、BSD、Solaris等；支持扫描交换路由设备，涵盖Cisco、Juniper、华为、F5、Checkpoint、锐捷在内的厂商的设备；支持扫描安全设备，涵盖Checkpoint、赛门铁克、Cisco、Juniper、Palo Alto、华为在内的厂商的防火墙等安全设备；支持扫描物联网设备，支持扫描Brickcom、大华、索尼、TP-LINK、宇视、AXIS、佳能、海康威视等国内外厂商的摄像头，支持扫描佳能、惠普等网络打印；支持中间件漏洞扫描，涵盖Apache、Resin、Nginx、Tomcat、TongWeb、BIND、DOMINO、WebSphere、IIS、Jboss等；支持通过ARP、ICMPping、TCPping及UDPping四种方式进行主机存活探测；支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务；
4、支持对常见设备、数据库、应用服务器的配置核查。支持主机设备操作系统包括Windows系列、Linux系列、HP-UX、AIX、Solaris、麒麟、凝思等；支持数据库包括Oracle、Mysql、SQL Server、Sybase、DB2、Informix、达梦、人大金仓；支持网络设备包括思科、华为、H3C、力腾、锐捷、Juniper等品牌的交换机和路由器；支持防火墙包括思科、华为、Juniper/Netscreen、网神、天融信；支持中间件和应用包括Apache、Bind、Domino、IIS、Jboss、Nginx、Resin、Tomcat、TongWeb、Weblogic、Websphere；支持虚拟化配置核查，包括Xen、FusionCompute、Esxi；（提供产品截图）
5、支持缺省内置标准基线核查模板，包括：等保三级检测要求、工信部配置规范、中国电信安全配置规范、中国移动安全配置规范；漏洞库支持在线升级、FTP方式升级、本地导入升级，在线升级支持设置周期自动升级时间，支持通过代理方式进行升级。
	台
	1

	13
	终端安全管理系统（杀毒）
	1、终端安全管理系统基础组件，实现系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。可安装在Windows Server 2008/Windows Server 2012上。杀毒、补丁、运维管控、双网切换功能，支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，可扩展其它操作系统平台和其它功能。含三年升级服务。
2、控制中心支持级联方式和单一部署两种方式，控制中心根据客户端点数的增加支持横向扩展，支持安装在虚拟机上。支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务；支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大于10层模式下的扫描。支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。支持僵尸网络攻击防护，对流出本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截后门攻击、C2连接等威胁。支持免打扰模式和智能模式，使用免打扰模式可以对不能弹窗的终端设备中避免弹窗。使用智能模式是智能调整弹窗，对已知的病毒自动处理，对未知的病毒提示处理。支持对终端节能管理，支持对长时间运行、定时关机、空闲节能、工作时间外开机等节能类型设定策略，支持仅提示、关机、注销、锁定、关闭显示器、锁定+关闭显示器、休眠和睡眠处理。并支持提示倒计时弹窗，可设置在终端取消后下一次提醒时间。支持按补丁类型和级别修复，补丁级别需包括：安全更新、重要补丁、功能补丁、可选补丁。支持仅安装指定补丁设置。支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表；支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时间段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等）每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据业务环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。
	套
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	运维审计服务器
	1、采用国产多核硬件平台和国产操作系统。标准2U机架式，≥标配6个千兆电口、≥4个千兆光口,支持≥2个扩展插槽，内置≥4TB企业级硬盘，冗余电源。支持液晶屏，最大可选500授权许可，含三年标准维保服务。100个授权许可。支持IPv6网络环境下的运维、操作审计；支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、Rlogin等协议；
2、支持云主机资源批量添加，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure云平台的资源；（提供产品截图）
3、支持资源账户自动登录（包含提权登录，TELNET、SSH协议资源使用普通账户自动切换到root或enable账户）和手动登录方式，其中手动登录方式又区分全手动（手动输入账户和密码）和半自动模式（手动输入密码）；不限操作客户端系统类型，无需安装任何客户端插件，使用H5即可直接运维windows、Linux、网络设备等资源；支持运维过程中会话协同，可邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，参与者可以控制会话，创建者强制获取控制权； 
4、支持以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机、目标服务器三者之间文件共享（支持多文件下载，文件展示最近修改时间和权限）并进行审计；（提供产品截图）
5、支持用户信息的批量修改、导入，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改IP限制、修改MAC限制；支持按用户组和账户组多对多的资源访问授权，用户组和账户组内的新增成员可自动继承授权关系；可根据用户、用户组、账户、账户组、有效期、文件管理控制、文件传输控制（上传、下载）、RDP剪切板控制、时间限制、IP限制为条件，细粒度地进行访问控制；支持记录用户登录资源的操作行为，包含：资源名称、协议类型、主机或应用地址、资源账户、起止时间、会话时长、操作用户、来源IP、操作记录、文件传输记录、会话协同记录、以及会话结束状态的审计；支持自定义系统事件的告警等级及方式，例如邮件、手机短信（内置短信网关）通知及Syslog日志外发。
	台
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	运维平台
	1、2U标准上架设备，含滑轨；CPU: ≥2颗10核、主频≥2.2 GHZ ；内存：≥ 256G（总容量）DDR4 ；硬盘1：≥2块960G SSD固态硬盘组成Raid 1；硬盘2：≥12*4TB企业级SATA 3.5寸硬盘，总容量≥48T；电源：冗余双电源；网口：≥4*GE管理电口；≥2*SPF+插槽（含两个多模光模块）；其他接口：≥3*USB3.0接口、 ≥1*DB9 Console接口；提供三年标准维保服务，自签收之日起开始计算。提供包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势）等功能。授权≥50个日志数据源的采集能力。提供3年软件维保。集成综合日志审计及入侵检测功能。支持接入并管理日志采集器、流量采集器，可支持第三方采集器接入；支持对网络设备、安全设备、服务器、应用等日志进行解析、范式化、预处理；
2、日志接入支持界面交互式配置，通过图形化界面配置日志解析条件，利用正则表达式、分隔符、Key-Value、JSON等方法定义解析规则，系统自动生成解析规则，无需通过代码编写解析规则；（提供产品截图）
3、支持本地威胁情报的检索，检索类型支持域名、IP地址、文件MD5值；威胁情报内容支持IOC、攻击链阶段、置信度、类型描述、威胁家族、攻击事件/团伙、影响平台、情报状态、威胁描述等；
4、支持云端威胁情报查询，查询结果需包含：IP主机信息、IP位置信息、域名流行度、情报IOC详情、相关样本、可视化分析、域名解析记录、域名注册信息、关联域名、数字证书等信息；（提供产品截图）
5、支持对重大网络安全事件（如永恒之蓝）进行威胁预警，通过厂商对重大网络安全事件的追踪生成预警包，通过预警包导入完成网络安全事件的影响面评估，并持续的跟进事态的发展，快速完成重大网络安全事件的预警及处置；
6、支持根据风险资产数量统计自定义关键点节点条件，比如大面积爆发、有效控制、威胁缓解等。支持事态扩散过程发展趋势图的展示及详细告警列表及告警信息展示。（提供产品截图）
7、系统至少支持绿盟、启明、网神、天融信、Tenable五款漏扫报告的解析识别和导入管理，支持人工漏洞报告导入，使用模板进行漏洞信息的导入；
8、支持接入各种类型数据包括但不限于：设备日志、网络流量、失陷类威胁情报数据、资产数据、漏洞数据等数据进行关联分析，支持对IPV6日志进行关联分析；支持图形化连线拖拽的交互配置方式灵活组合规则建模中的计算单元，计算单元至少包括关联分析、统计分析和序列分析等以应对不同威胁场景建模；（提供产品截图）
9、支持通过告警模块，进行安全分析模块间的快速跳转，可快速跳转模块至少包含资产、实体分析、日志检索。支持对告警进行ATT&CK攻击战术、攻击技术的标识，并支持通过告警关联到ATT&CK知识库。
10、告警管理功能至少预置包括今日新增威胁告警、今日第一次出现的告警、命中威胁情报告警、外部威胁攻击告警、外部攻击成功主机失陷告警、资产外联告警、恶意文件告警、横向移动攻击告警、横向移动失陷危急告警、主机安全危急告警、Web安全危急告警等场景。（提供产品截图）
11、支持通过创建事件调查任务对威胁事件和可疑事件进行调查分析，调查任务中可添加的证据数据包括：日志、告警、漏洞、弱口令、配置核查、文本；支持对以攻击者和受害者情况视角对调查任务中的数据做统计分析；支持调查结果的图形化展示；工单处理流程对告警事件、漏洞、弱口令及配置核查问题进行跟踪；支持将安全事件以工单形式通过邮件、短信、消息中心、企业微信通知到工单的创建人、责任人与相关人； 可对工单自定义逾期提醒时间；支持统计展示全网资产分布情况，并且支持按照资产分组展示对应的资产数量、风险值和风险等级的明细列表；支持统计资产总数，以及统计资产注册状态占比情况；支持统计资产上开放的端口情况、服务情况、协议情况；支持统计资产发现来源（资产探查、数据同步、脆弱性发现、流量解析、人工方式）的分布情况；支持按照资产发现来源（资产探查、数据同步、脆弱性发现、流量解析、人工方式）统计最近30天资产发现的趋势。支持双因子认证方式登录系统，认证方式支持短信和邮箱，支持对登录的并发会话数的设置，限制同时登陆系统的用户数量。支持通过企业微信、钉钉、蓝信方式向个人或群发送系统消息通知；支持对接威胁情报平台，实现对可疑IP、域名、URL的情报鉴定。
	套
	1

	16
	流量探针
	1、多核AMP架构，同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下混合流（模拟企业级网络真实场景流量）吞吐量≥3Gbps，HTTP并发连接数≥400万，HTTP新建连接速率≥15万/秒；2U机箱，单电源，标准配置≥6个10/100/1000M自适应千兆电口，≥1个Console口，≥2个接口扩展板卡插槽，提供三年全功能特征库升级服务，包括3年硬件维修服务。支持旁路部署，支持探针同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响；支持TCP流量采集、WEB流量采集、域名流量采集、文件流量采集、LDAP流量采集、登录流量采集、邮件流量采集、数据库流量采集；
2、具有自定义解析流量能力，支持基于正则表达式、TLV格式、固定长度等提取模式对应用流量解析；（提供产品截图）
3、支持精准识别通讯类、语音类、视频类、更新类、下载类、邮件类、金融类、理财类等多类别的应用识别，应用识别库大于等于3000+； 提供全面、强劲的病毒检测和发现能力，支持通过对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB协议进行病毒检测；支持多种类型的漏洞检测，包括：缓缓冲区溢出、拒绝服务和恶意扫描； 支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMTP等协议的漏洞检测；
4、本地集成威胁情报库，支持实现基于威胁情报的失陷主机检测，情报不少于200万；（提供产品截图）
5、支持通过镜像流量识别资产信息日志，并在探针提供日志查询展示页面，展示包括：资产IP、MAC、资产发现时间、操作系统、操作系统版本、协议、端口等字段。提供对设备处理流量情况的多种维度展示，包括设备接口接收/发送流量速率、网络并发会话数和新建会话数、传感器生成的流量日志速率（eps）和威胁日志速率（eps）、按应用分别统计的流量大小等；支持与安全运维平台进行联动处置。
	台
	1

	17
	准入系统
	1、支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、合规评估、身份认证及入网控制等泛终端准入控制管理功能。整机支持1000以下终端认证或1.2G网络流量处理能力。设备默认≥1个Console口，≥6个千兆电口，≥1TB 硬盘，单电源，1U设备。含36个月硬件质保服务；支持设备集中管理，可在同一管理平台集中管理所有设备，支持设备分组，权限管理、策略统一下发、统一升级等操作，实现分布式部署、集中管理，满足大型网络环境下的部署要求。支持设备端口使用情况监测，支持流量统计、接收数据、发送数据、错误数据、丢弃数据等端口状态监测，实时了解设备端口的使用情况。支持多种准入认证及控制方式，支持portal、802.1x、DHCP、MAB MAC、策略路由、旁路镜像等方式，适应多种复杂网络环境下的准入控制；
2、支持通过协议栈指纹、DHCP指纹、浏览器指纹等多种方式综合匹配，获取准确的设备操作系统。（提供产品截图）
3、支持网络内终端位置信息的展现，可准确展示终端所处交换机的ip及交换机具体端口数，支持反查交换机详细信息；
4、使用视频协议对网内视频终端进行盘点，能够准确获取各类网络视频摄像机厂商及型号，能够准确区分网络视频摄像机及网络视频录像机（NVR）；视频终端厂商及型号信息获取不依赖于mac识别库，不依赖于snmp协议，跨三层网络场景下能够准确识别视频终端厂商及型号；（提供产品截图）
5、支持根据管控区域、终端类型、行为模型、设备标签等进行入网控制，支持每个入网条件可包含多个检查规则的组合；支持新入网终端自学习绑定首次入网时使用的IP；支持检查终端网络行为模型，支持多种判断模型机器学习，判断终端网络行为是否满足已学习的安全要求。支持在不安装插件或客户端的情况下检测终端设备是否发生违规外联事件，根据策略配置支持告警或直接阻断；
6、支持设备指纹仿冒检查，能检查终端外在静态指纹特征，支持多种特征维度，支持windowsPC和PC之间的仿冒发现和同摄像头类型间的替换发现；（提供产品截图）
7、检测告警支持添加外联告警策略，绑定外联标签，通过对应的监听端口扫描上报告警信息，同时支持告警外发功能，可以选择邮件告警或短信告警。
	台
	1

	18
	光纤模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	个
	46

	19
	光纤跳线
	单模，≥10米
	套
	46


3.1.9 机房及配套设施
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	一、基础装修
	　
	　
	　

	1
	不锈钢门套
	内包 
	樘
	1

	2
	铝合金方形顶板
	微孔600*600
	m2
	50

	3
	吊顶板基层龙骨
	38加厚型
	m2
	50

	4
	金属角线
	L25
	m
	40

	5
	抗静电地板
	600*600*35，无边 H=250
	m2
	50

	6
	不锈钢踢脚线
	80*10mm板厚1.2
	m
	40

	7
	地面防尘隔离
	镀锌铁皮0.5mm
	m2
	50

	8
	台阶砖砌基础
	宽度1200mm H=250mm
	个
	1

	9
	台阶面层
	黑金沙石材收口制作
	个
	1

	10
	墙面彩钢板
	1200*3000
	m2
	120

	11
	墙面龙骨
	30*50矩形管焊接
	m2
	200

	12
	墙面保温
	50mm保温棉
	m2
	200

	13
	天地封闭
	8mm硅酸钙板
	m2
	80

	14
	精密空调区域挡水围堰
	C20混泥土宽100*高80mm
	项
	1

	15
	精密空调区防水
	K11柔性防水浆
	项
	1

	16
	精密空调给/排水
	PVC50/PPR25 含地漏及阀门
	项
	1

	17
	接地引线
	BVR-50mm2
	m
	35

	18
	接地点制作
	焊接主体钢筋连接点
	个
	2

	19
	绝缘子
	FS10/3
	个
	60

	20
	接地铜排
	30*3mm
	m
	48

	21
	机柜接地线
	BVR-10mm2
	根
	40

	22
	接地跨接线
	BVR-6mm2含接线端子
	根
	50

	23
	等电位连接箱
	200mm*300mm
	个
	2

	24
	三相四线电源防雷器
	80KA 监控接口
	组
	1

	25
	新风机
	柜式，≥800m³/h
	台
	1

	26
	排风机
	窗式，≥700m³/h
	台
	1

	27
	室外进风防雨百叶
	400mm*400mm
	个
	2

	28
	风机启动停止控制箱
	风机启动停止控制箱
	台
	1

	29
	开风机洞
	开墙洞及风机洞口制作
	个
	2

	30
	电线
	ZRBV-2.5mm2
	m
	150

	31
	风机控制线
	RVV7*0.75
	m
	60

	32
	穿线钢管
	SC20
	m
	80

	33
	金属软管
	Φ20
	m
	10

	34
	接线盒
	86H
	个
	5

	35
	综合配电柜
	600*1200*2000MM，含UPS输入输出控制开关；采用1.2mm-2.0mm冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级≥IP20；柜门与柜体需有效接地连接；具备B级防雷装置；采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案；采用智能仪表，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态；监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传。
	台
	1

	36
	精密列头柜
	600*1200*2000MM；采用1.2mm-2.0mm冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级≥IP20；柜门与柜体需有效接地连接；具备B级防雷装置；采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案；采用智能仪表，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态；监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传。
	台
	1

	37
	LED灯盘
	LED 600*600 亚光铝
	套
	6

	38
	安全出口指示灯
	LED 3W
	套
	2

	39
	金属桥架
	200*100*1.5mm
	m
	20

	40
	桥架弯头
	200*100*1.5mm
	个
	10

	41
	桥架三通
	200*100*1.5mm
	个
	20

	42
	市电主进电缆
	ZRYJV-4×120+1*70mm2
	m
	150

	43
	UPS输入及输出
	ZRYJV-4×95+1*50mm2
	m
	50

	44
	空调电源线
	ZRYJV-5*16mm2
	m
	50

	45
	机柜电源线 
	ZRRVV-3×6mm2
	m
	800

	46
	插座电线
	ZRBV-4mm2
	m
	300

	47
	照明电线
	ZRBV-2.5mm2
	m
	600

	48
	穿线钢管
	SC20
	m
	200

	49
	金属软管
	Φ20
	m
	50

	50
	接线盒
	86H
	个
	50

	51
	墙面插座
	10A 5孔
	套
	8

	52
	照明开关
	10A 单开
	只
	3

	二、配套系统
	　
	　

	（一）UPS系统
	　
	　
	　

	1
	UPS主机柜
	三进三出，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，模块内电子元件和风道完全隔离；UPS主机应具备双路输入，满足系统的可靠性；为提高电池的使用寿命，充电器必须采用三段式充电技术；为了避免单点故障，不采用充电模块，由主机的每个功率模块提供充电功能，充电电流不小于12A；主机风扇具有智能调速功能，任何一路风扇损坏仍可带35%负载；UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景；采用≥7寸LCD彩色触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、输入电流、旁路电压、旁路频率、旁路电流、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、最近放电时间等参数；UPS主机应采用集中旁路模块；UPS主机应具备内置防尘网、EPO紧急关机功能；UPS主机电池节数应可以在30-46节之间灵活设置；UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS系统机柜里面，由于空间有限，无需外部配置配电柜；可通过面板设置各种通信协议，以满足不同监控需求；UPS主机应具备智能化休眠功能；UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。
	台
	1

	2
	功率模块
	≥25KVA功率模块
	台
	3

	3
	电池
	后备2H；UPS采用12V100AH免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上；蓄电池间的连接电压降△U≤3mv；蓄电池应能承受≥50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形；蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；大电流放电：电池以30I10（a）放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常；完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于99.1％；将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥99.6％；安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—49KPA；完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv；电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV；防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆；封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象；蓄电池必须满足7、8、9烈度抗震要求。
	节
	120

	4
	电池柜
	780*880*1190
	套
	4

	5
	开关盒及开关
	SWB125-630含空开630A 4P*1
	套
	1

	6
	电池连接电线
	提供电池连接电线
	批
	1

	7
	设备底座
	UPS主机*1及电池架底座*4
	个
	5

	（二）精密空调系统
	　
	　
	　

	1
	精密空调
	前送风，后回风，总制冷量≥40KW，显冷量≥40KW，风量≥8000m3/h；EC风机、液晶屏、带室外机、通讯卡，尺寸600*1200*2000mm
	台
	1

	2
	精密空调
	前送风，后回风，总制冷量≥25KW，显冷量≥25KW；EC风机、液晶屏、带室外机、通讯卡，尺寸600*1200*2000mm
	台
	1

	3
	精密空调安装配件
	支架及管线
	台
	2

	（三）机柜系统
	　
	　
	　

	1
	服务器机柜
	1、600*1200*2000mm机柜，九折型材结构；机柜静态承载能力≥1500kg；符合标准：IEC60297-2、GB/T3047.2-92、YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。
	台
	10

	2
	机柜承板
	每个机柜配1块
	块
	10

	3
	L型支架
	每个机柜配1对
	对
	10

	4
	侧门
	配置冷通道外置机柜，其余机柜不配侧门
	面
	2

	5
	机柜底座
	提供机柜底座
	个
	10

	6
	冷通道推拉门
	推拉门(转动门)
	套
	2

	7
	固定天窗
	600*1200MM
	个
	3

	8
	自动翻转天窗
	600*1200MM；
	个
	9

	9
	前隔板
	600*260MM；
	个
	11

	10
	消防联动控制模块
	用于控制天窗的开启
	套
	1

	11
	LED监控显示屏
	安装于冷通道门上方，用于显示标语及温湿度
	套
	1

	12
	快装封板
	每个机柜配5块
	块
	22

	13
	快装封板
	每个机柜配10块
	块
	22

	14
	安装配件
	安装备件，接口板，支架等
	批
	1 

	15
	LED灯
	安装于通道固定天窗处
	支
	20 

	16
	12位PDU
	适合垂直纵向安装于机柜后部，总输入电流32A、16口IEC C13插座、配置小型断路器、2米接线、无插头
	个
	20

	（四）动环监测系统
	　
	　
	　

	1
	环境监控主机(含软件）
	1U机架式安装，内置≥6个RS232口或RS485口，≥10个数字量输入, ≥4个数字量输出，支持3D浏览、3D组态。
	套
	1

	2
	精密配电柜接口软件
	配电柜，通讯接口软件
	套
	1

	3
	UPS通信接口软件
	UPS，通讯接口软件
	套
	1

	4
	精密空调通信接口软件
	空调，通讯接口软件
	套
	1

	5
	消防通信接口软件
	消防，通讯接口软件
	套
	1

	6
	门禁
	单门单开普通门用，含ID读卡器,ID卡,磁力锁等
	套
	1

	7
	门禁
	单门双开普通门用，含ID读卡器,ID卡,磁力锁等
	台
	2

	8
	红外探测器
	吸顶式
	个
	1

	9
	温湿度感应器
	LCD显示；温度测量范围 -20℃-80℃；湿度测量范围 0-100%RH
	个
	6

	10
	烟感探测器
	探测模块内的烟雾
	个
	4

	11
	区域式漏水控制模块
	工作电压：12-24VDC；工作温度：-20℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：200米；告警输出阻抗小于50欧，负载电流小于300mA;
	个
	2 

	12
	区域漏水感应绳
	线缆直径：7.5mm;导线外阻：20欧/100m；工作温度：-20℃～85℃；
	条
	2 

	13
	网络数字硬盘录像机
	≥16路；带POE供电；支持≥4个硬盘
	台
	1 

	14
	网络半球摄像机
	≥130W像素、网络半球摄像机，带POE供电
	支
	4 

	15
	硬盘
	≥2TB
	块
	2 

	16
	声光报警器
	声光报警器
	个
	2 

	（五）消防系统
	　
	　
	　

	1
	120L柜式七氟丙烷灭火装置
	120L柜式七氟丙烷灭火装置
	台
	2

	2
	七氟丙烷药剂
	七氟丙烷药剂
	kg
	240

	3
	泄压口
	泄压口
	套
	1

	4
	点型光电感烟探测器
	点型光电感烟探测器
	只
	3

	5
	点型感温火灾探测器
	点型感温火灾探测器
	只
	8

	6
	探测器底座
	探测器底座
	只
	11

	7
	声光报警器
	声光报警器
	只
	1

	8
	警铃
	警铃
	只
	1

	9
	紧急启停按钮
	紧急启停按钮
	只
	1

	10
	放气指示灯
	放气指示灯
	只
	1

	11
	气体灭火控制器1区
	气体灭火控制器1区
	台
	1


3.1.10 信息消费展厅
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	顶面工程
	天棚龙骨吊顶
	12mm厚60型轻钢龙骨配50型副龙骨；双层纸面石膏板(9.5mm厚/12mm)、镀锌自攻钉固定；石膏板拼接留缝。                 有造型处的吊顶采用15MM厚防火阻燃板作基层;由于原建筑层高为超高层，需采用20*40方钢做转换层。
	580
	m2

	2
	
	软膜天花
	12mm厚60型轻钢龙骨配50型副龙骨；防火阻燃板(15mm厚/18mm)底层、镀锌自攻钉固定，纸面石膏板(9.5mm厚/12mm)面层；防火板及石膏板错缝拼接并留5mm缝；基层刮白处理；A级软膜天花异形工艺安装
	120
	m2

	3
	
	不锈钢
	12mm厚60型轻钢龙骨配50型副龙骨；防火阻燃板(18mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝。基层处理；黑钛拉丝304防指纹不锈钢异形工艺安装。
	15
	m2

	4
	
	天棚基层及乳胶漆
	胶水+滑石粉，白水泥或石膏粉基层处理三遍，砂纸打磨；白布或牛皮纸贴缝处理；            阴阳角条；底漆一遍，面漆防火白色无机矿物涂料（A级）两遍；
	580
	m2

	5
	地面工程
	地面找平
	楼层清理；325普通硅酸盐水泥、河砂 、石粉搅拌均匀，厚度30mm以上找平层；平整无空鼓，修光处理，自流平一遍；环氧树脂面层。            
	528
	m2

	6
	
	地面塑胶地板铺贴
	基层清理；塑胶地板专用粘胶；B1级浅灰色塑胶地板工艺铺贴；平整无空鼓。
	456
	m2

	7
	
	地面塑胶地板铺贴
	基层清理；塑胶地板专用粘胶；B1级深灰色塑胶地板工艺铺贴；平整无空鼓。
	64
	m2

	8
	
	地面塑胶地板铺贴
	基层清理；塑胶地板专用粘胶；B1级蓝色塑胶地板工艺铺贴；平整无空鼓。
	17
	m2

	9
	墙面工程
	轻钢龙骨隔墙
	75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；双层纸面石膏板(9.5mm厚)、镀锌自攻钉固定；石膏板错缝拼接并留5mm缝。信息消费展厅内砖墙拆除；
	636
	m2

	10
	
	轻质砖砌体隔墙
	加气混凝土砌体、局部红砖、水泥砂浆堆砌；                              砖面水泥砂浆抹平，表面平整，立面垂直。
	15
	m2

	11
	
	LED显示屏基层
	镀锌钢骨架；防火阻燃板(15mm厚/18mm)底层、镀锌自攻钉固定，纸面石膏板(9.5mm厚/12mm)面层；防火板及石膏板错缝拼接并留5mm缝。基层刮白处理，
	260
	m2

	12
	
	木饰面
	75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(18mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝；基层处理；采用防火防腐处理的B1级木纹饰面异形工艺安装；部分造型墙面采用雕花防腐处理的B1级木纹饰面安装。
	125
	m2

	13
	
	立柱不锈钢
	75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(18mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝。基层处理；黑钛拉丝304防指纹不锈钢异形工艺安装
	15
	m2

	14
	
	展示厅墙面不锈钢
	75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(15mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝;基层处理;本色镜面304防指纹水波纹不锈钢异形工艺安装。
	9
	m2

	15
	
	不锈钢踢脚线
	75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(12mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝；基层处理；40mm宽本色镜面304防指纹不锈钢异形工艺安装。
	240
	m

	16
	
	接待台
	实木柜体基础；天然石材台面；不锈钢包边；
实木柜门及五金；
	7.5
	m

	17
	
	接待台不锈钢
	75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(12mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝。基层处理；100mm宽本色镜面304防指纹不锈钢异形工艺安装
	7
	m

	18
	
	接待台石材
	A级15mm白色人造石
	11
	m2

	19
	
	展示厅石材
	A级15mm白色人造石
	5
	m2

	20
	
	白色冲孔铝板
	75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(15mm厚/18mm)底层、镀锌自攻钉固定，纸面石膏板(9.5mm厚/12mm)面层；防火板及石膏板错缝拼接并留5mm缝。基层刮白处理；2.5mm冲孔铝板安装
	10
	m2

	21
	
	白色铝板
	75型轻钢龙骨配38型穿心龙骨；防火阻燃板(18mm)基层、镀锌自攻钉固定；防火板拼接并留5mm缝；基层处理；2.5mm铝板异形工艺安装。
	24
	m2

	22
	
	墙面基层及乳胶漆
	胶水+滑石粉，白水泥或石膏粉基层处理三遍，砂纸打磨；白布或牛皮纸贴缝处理；            阴阳角条安装；底漆一遍，面漆防火白色无机矿物涂料（A级）两遍；                       
	630
	m2

	23
	定制门
	定制套装门
	规格；3000mm*1350mm；实木门、门套上顶；五金门锁；现场安装；
	2
	樘

	24
	
	定制套装门
	规格；3000mm*1800mm双扇；实木门、门套上顶；五金门锁；现场安装；
	1
	樘

	25
	
	定制套装门
	规格；3000mm*800mm，六扇门，门套4800mm宽；实木门、门套上顶；五金门锁；现场安装；
	1
	樘

	26
	
	定制套装门（隐门）
	规格；2300mm*900mm；实木门、门套；五金门锁；现场安装；
	2
	樘

	27
	
	定制套装门（隐门）
	规格；1900mm*700mm；实木门、门套；五金门锁；现场安装；
	3
	樘

	28
	
	玻璃电动门
	规格：1500*2200；12mm钢化玻璃、不锈钢门套；感应电机一套；五金门锁；门顶面40*40方钢加固；
	1
	项

	29
	照明及弱电
	配管
	电线管；材质:PVC；规格:DN20；配置形式:埋墙敷设或埋地敷设
	600
	m

	30
	
	配管
	电线管；材质:JDG；规格:DN20；配置形式:吊顶内敷设或埋墙敷设
	2450
	m

	31
	
	桥架
	桥架：材质:金属：规格:200*100：配置形式:吊顶内敷设或沿墙敷设
	180
	m

	32
	
	配线
	管内穿线；型号:WDZRBV2.5平方毫米。接线:含制作安装.
	9100
	m

	33
	
	配线
	管内穿线；型号:WDZRBV4平方毫米;接线:含制作安装.
	2900
	m

	34
	
	配线
	管内穿线；型号:CAT6;工程级网线；接线:含制作安装.
	600
	m

	35
	
	配线
	管内穿线；型号:HPV4*0.5平方毫米;接线:含制作安装.
	1100
	m

	36
	
	插座
	插座；规格:86型10A
	14
	个

	37
	
	插座
	地面插座；规格:86型10A
	13
	个

	38
	
	插座
	网络插座；规格:86型
	10
	个

	39
	
	插座
	电话插座；规格:86型
	2
	个

	40
	
	开关
	多联开关。规格:86型10A
	3
	个

	41
	
	常规照明灯
	LED筒灯
	41
	个

	42
	
	常规照明灯
	T8LED灯管；规格:长度1200mm
	150
	支

	43
	
	常规照明灯
	LED灯带
	360
	m

	44
	
	接线盒
	金属接线盒;规格:86型
	480
	个

	45
	
	接线盒
	塑料接线盒;规格:86型
	90
	个

	46
	清洁
	提供现场清洁服务
	580
	m2

	47
	出渣
	提供出渣服务
	1
	项

	48
	放线、措施保障及管理服务
	负责放线；提供技术、组织措施保障；提供施工管理服务。
	1
	项

	49
	LED屏一（长3.84M*宽2.08M）
	整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善；
	7.9872
	平米

	50
	LED屏二（长3.84M*宽2.08M）
	整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
	7.9872
	平米

	51
	LED屏三（长3.84M*宽2.08M）
	整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
	7.9872
	平米

	52
	LED屏四（长3.84M*宽2.08M）
	整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
	7.9872
	平米
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	LED屏五（长3.84M*宽2.08M）
	整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
	7.9872
	平米
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	LED屏六（长3.84M*宽2.08M）
	整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
	7.9872
	平米
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	LED屏七（长3.84M*宽2.08M）
	整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘dx电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
	7.9872
	平米
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	LED屏八（长3.84M*宽2.08M）
	整屏尺寸：≥3.84米（W）2.08（H）米，整屏分辨率：≥1920*1040点；像素点间距：≤2mm；像素构成：1R1G1B；像素密度：≥250000Dots/㎡；亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；亮度均匀性：≥98%；刷新率：≥3840Hz；整屏平整度：≤0.1mm；色温：3000-9000K可调；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；反光率：≤2％；水平/垂直视角：≥170°；像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；能源效率：≥3.0cd/㎡；信噪比：≥47dB；睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；对比度：≥8000:1；画面延时：≤2ms；屈服强度：≥170mpa；抗拉强度：≥230mpa；横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨；峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；灰度等级：≥16bit；维护方式：支持前后维护；模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
	7.9872
	平米
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	屏体控制器
	标准1U机箱；≥6网口输出；最大支持2560X960显卡分辨率；单卡带载像素面积230万像素；支持HDMI/DVI视频输入;HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit;普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960;高位阶视频源带载能力:1440×900; 12bit/10bit/8bit;可级联多台进行统一控制自动连屏。
	8
	台

	58
	钢结构及包边
	显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，钢结构材质为Q235B，不可采用非标；支撑钢结构采用镀锌钢材并在焊接处做好防锈处理；结构作业点处理及复原屏体安装调试、不锈钢装饰包边。
	64
	平米

	59
	屏体布线
	屏体布线
	64
	平米

	60
	多媒体硬件
	DANTE超导向阵列式扬声器
	单元类型：≥6个可变超导单元，使声音更聚集而不分散；频率响应：（±3dB）120 Hz - 19 kHz；覆盖角度：40°x40°；最大声压级@1m：≥127dB；动态范围：≥101 dB；功率/阻抗：≥100W@8Ω；搭配功放支持信号输入：≥Dante×2主备双口。
	24
	只

	61
	
	DANTE超导向阵列音柱安装支架
	提供配套安装支架。
	24
	套

	62
	
	DANTE数字功率放大器
	≥四通道功率放大器带DSP；可通过管理软件管理；内置Dante输入接口；内置音箱预设，每个通道输出1个SpeakOn连接器；功率：4X150W/2Ω，4X100W/4Ω，4X100W/8Ω，200W/4Ω桥接 ，150W/8Ω桥接；电源：1 PowerCon 32A /稳压SMPS，PFC 100 – 240VAC / 3000VA / 50 – 60Hz；输入灵敏度+ 11dBU / + 32dB增益；SNR信噪比（数字）<-111dB（未加权）/-114dB（A加权）；频率响应：+/- 0.6dB@20Hz-20kHz；总谐波失真+噪声THD + N：<0.1%@P/2；SMPTE：<0.07%@P/2；阻尼系数：> 500 @ 100Hz /8Ω。
	6
	台

	63
	
	DANTE数字音频处理器
	≥8个AEC通道；≥64路Dante输入输出，主备接口；≥8个GPI接口；≥8个GPO接口；数字信号处理：信号发生器、延迟、输入和输出全参数均衡器滤波器、输入噪声门、电平、静音、相位、音量控制、输出压缩/限幅器、闪避(优先级与压制)、虚拟和物理的寻呼站管理、预设保存和恢复、预定设置触发等；可通过控制软件UCP远程控制系统，可与第三方设备如电脑、平板电脑、智能手机等兼容与TP-NET协议兼容，可与第三方控制系统集成。
	1
	台

	64
	
	音频处理器通道扩展卡
	≥4通道DANTE输入卡；≥4路带幻象电源的话筒/线路输入；扩展动态范围为115dB；额定输入电平：+4dBu，有20dB动态余量；最大输入电平：+23dBu。
	1
	张

	65
	
	DANTE数字调音台
	每页≥32+1个推子，≥6页；≥16个自定义按键；≥8个自定义旋钮；≥全处理输入通道48路；≥全处理输出通道32路；≥7寸触摸屏；支持64×64DANTE输入输出，主备接口。
	1
	台

	66
	
	调音台网络接口卡
	64路双向音频传输，通过CAT5控制 ；可实现96K/48KHz切换；自动获取IP地址并自动识别；端口冗余网络选项；具备低延迟；配置千兆网口；直接连接到电脑进行多轨录音／回放；DANTE的虚拟声卡软件替代硬件；DANTE的控制器软件可用于设置网络。
	1
	张

	67
	
	网络交换机（音频）
	≥12个10/100/1000Base-T以太网端口；≥2个1000Base-X以太网端口；交换容量：≥336Gbps；支持POE供电。
	1
	台

	68
	
	交换机光模块（音频）
	千兆单模光纤模块，与交换机配套使用。
	2
	台

	69
	
	数字SD卡录音机
	支持最大PCM 192kHz，DSD 5.6MHz的高采样率立体声录音；可以进行SDHC卡/CF卡立体声录音。
	1
	台

	70
	
	DANTE传输可分区接收无线话筒接收机
	数字无线接收机，分区接收式自动选择；可设置备用频点，跟随发射器一起切换；最少频率间隔：125 kHz；总谐波失真：< 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)；工作距离：100米（在没有干扰情况下）；延迟时间 小于2.5ms（XLR输出期间）；支持DANTE数字音频传输网络功能；可分15个区单独接收话筒信号。
	2
	套

	71
	
	DANTE话筒分区接收控制软件
	支持≥15路分区接收；内置软件，切换无延时；可放置≥15路分区接收器，每个区域单独接收；单独扩声。话筒信号发射到分区接收器，经过处理后发送到接收主机，通过路由使得该区域扬声器扩声，其他分区不扩声，从而做到分区单独扩声功能。
	2
	套

	72
	
	手持动圈话筒
	无线手持话筒；心形指向性动圈收音头；可设置备用频点，通过功能键和接收机一起切换；发射机功率可调，发射机灵敏度三档可调；低截80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 12dB/倍频程。
	4
	套

	73
	
	天线分配放大器
	输入/输出: ≥ 2x2个汇合输入；≥2x4 个分配输出；≥2x1个串联输出; 射频输出增益：+1.0 dB ± 2.0 dB；输入/输出增益: +1.0 dB ± 2.0 dB。
	1
	台

	74
	
	有源指向性天线
	UHF无线系统增强信号拾取；支持≥4个增益级别设置；具备增益设置的LED指示灯；支持墙壁和天花板安装。
	2
	个


3.1.11 电子政务外网租赁
★1.电子政务外网1G链路租赁(三年)。
★3.2服务要求
3.2.1质保期：终验验收合格之日起2年，质保期内具体要求如下：
3.2.2提供7×24电话支持服务，协助采购人解决服务使用过程中遇到的技术问题。
3.2.3提供现场技术支持服务，一般问题的到场时间不应超过48小时，紧急故障到场时间小于24小时。
3.2.4供应商的技术服务包括但不限于：技术咨询、故障处理、技术资料、升级服务、优化服务等。
6.2.5备件支持：当系统出现故障后，如确定为硬件问题，需在48小时内提供同型号或同规格的备件进行现场替换。
3.3政府采购合同内容条款要求：
详见招标文件第八章政府采购合同草案。
3.4 履约能力要求：
3.4.1 投标人相关认证要求：具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证；
3.4.2服务能力要求：
3.4.2.1控制台产品生产厂商具有第三方认证机构出具的售后服务完善程度认证证书（证书的覆盖范围应包括：控制台的安装、调试及维护）。
3.4.2.2主机制造厂商具有 IECQ-QC08000（有害物质过程管理体系证书），自有检测中心获得 CNAS实验室认可证书。
3.4.2.3漏洞扫描产品生产厂商在2021年CNVD（国家信息安全漏洞共享平台）成员单位漏洞工作贡献排名中，漏洞提交数证明材料；
3.4.2.4供应商提供运维平台产品生产厂商从2016年1月1日（含）至今在CNNVD（国家信息安全漏洞库） 获得年度最佳支撑单位情况或年度优秀支撑单位情况”；
3.4.2.5漏洞扫描产品生产厂商具备漏洞响应平台，漏洞平台入驻企业用户数证明材料；
3.4.2.6防火墙（互联网）产品生产厂商具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（反网络诈骗领域）。
★3.5 其他商务要求
3.5.1交货要求
3.5.1.1交货地点：泸州市范围内。               
3.5.1.2 交货时间：合同签订之日起9个月内完成设备到货、安装、调试、初验及上线试运行；试运行合格后1月内完成项目整体验收。
3.5.1.3运输及包装方式的要求：确保交货时所有设备外包装无损坏并处于未拆封状态。
3.5.1.4货物抵达目的地后的检验要求：提供的产品为原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和投标文件承诺。
3.5.1.5随货物必须配备的技术文件清单：应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人。
3.5.1.6 供应商须在和采购人签订合同之前，向采购人提供产品生产厂商针对本项目的原厂授权书原件。
3.5.1.7 供应商须在和采购人签订合同之前，向采购人提供本项目所投产品检测报告原件、证明材料原件查验，并进行功能演示，如果采购人发现功能虚假应答，不满足采购文件、响应文件和合同要求，采购人有权拒绝验收及支付货款，并向同级财政部门投诉。
3.5.2.验收要求
3.5.2.1验收总则：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以招标文件技术参数及要求及投标文件技术响应为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
3.5.2.2验收主体：采购人，中标人,第三方机构（如涉及）；
3.5.2.3验收时间：以采购人书面通知为准（或以中标人发出验收申请10日内组织）。本项目不分阶段验收。
3.5.2.4验收标准：商务条款和技术条款均逐条验收；如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。
3.5.2.5风险处置措施和替代方案：
风险处置措施：除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标人不得放弃中标，供应商无故放弃中标，采购人将上报同级财政部门，并依法追究供应商的相关法律责任。
3.5.2.6替代方案：本项目无替代方案。
3.5.2.7验收时须提供的产品资料：
3.5.2.7.1试运行验收：无
3.5.2.7.2最终验收：产品技术说明书，用户使用指导手册。
3.5.3 报价要求：项目购买的产品均为“交钥匙”工程（即总价包干），包含了：市场调研，货物购买成本，二次开发，安装调试、人工费，差旅费，驻场办公费用，培训、税费、质保期（运维期）内软件升级等所有费用。采购人不再额外增加任何费用。
3.5.4培训要求：系统正式上线，中标人将负责组织不少于2次培训会，确保使用人能熟悉使用相关系统。
3.5.5采购人有权在验收前聘请第三方质检机构针对技术参数中的技术条款（尤其是标注了相关符号的参数）进行检测，如发现投标人有虚假应标行为，将上报同级财政部门，相关法律风险及赔偿责任由供应商自行承担。【投标人在投标时须提供承诺函】
3.5.6采购人有权在签署合同前查验招标过程中要求供应商提供的各种证照和检测报告原件，如出现虚假应标，上报同级财政部门，追究其相关法律及赔偿责任。【投标人在投标时须提供承诺函】
3.5.7在安装调试过程中，所有的安全生产责任和法律风险均由中标人承担，采购人有权动用未支付的货款进行先行垫付，中标人不得有异议。【投标人在投标时须提供承诺函】
3.5.8在项目实施期间，中标人提供不少于5人的实施团队。【投标人在投标时须提供承诺函】
3.5.9中标人应履行保密职责，并满足采购人的保密要求，项目相关信息不得提供给第三方，对服务期间知悉的信息保密。【投标人在投标时须提供承诺函】

注意：1．以上打号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。
2． 本章的要求不能存在资格性条件要求且列入评标，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评标委员会应当停止评标。
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