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阀控式铅酸蓄电池
免维护大容量12V环保蓄电池



■ NP系列铅酸蓄电池介绍

	   NP系列阀控密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。


■ NP系列铅酸蓄电池特点

· 寿命长、容量充足
· 自放电率极低
· 使用温度范围宽
· 密封性能好
· 导电性好
· 充电接受能力强
· 安全可靠的防爆排气系统





■ NP系列铅酸蓄电池外观
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■ NP系列铅酸蓄电池技术特性
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充电特性

■ NP系列铅酸蓄电池规格参数
	NP系列（6年设计寿命、阀控式铅酸蓄电池、备用电源、浮充使用）

	型号
	额定电压（V）
	C20容量（AH）
	重量（kg）
	长(mm)
	宽(mm)
	高(mm)
	总高（th）
	端子

	7AH
	




12V
	6.8
	2.1
	151
	65
	94
	100
	250

	12AH
	
	12
	3.35
	150
	98
	94
	100
	250

	17AH
	
	18
	5
	181
	77
	167
	167
	M5L

	24AH
	
	24
	7.5
	165
	126
	175
	181
	M5L

	38AH
	
	38
	12.5
	197
	166
	174
	181
	M5L

	65AH
	
	65
	19.5
	350
	166
	174
	179
	M6L

	100AH
	
	102
	30
	407
	173
	209
	240
	M8L

	120AH
	
	119
	33
	407
	174
	209
	240
	M8L

	150AH
	
	153
	42
	483
	170
	241
	242
	M8L

	200AH
	
	204
	58
	522
	240
	216
	221
	M8L
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