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24路储存服务器
	支持WEB、本地GUI界面操作；支持最大384路网络视频接入，网络性能1600Mbps接入、1600Mbps储存、1280Mbps转发；支持3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps 解码，最大支持16路视频回放；支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入；支持前智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控；支持24个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式；支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机；支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示；支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台；支持16路报警输入、9路报警输出，其中8路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式；支持6个USB接口（2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口）支持4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持2路VGA输出，2路HDMI输出，2路DP输出，2路V-DP输出。支持同源输出、双异源输出、四异源输出、融合输出四种模式；可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机支持Smart/ H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265；支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.06网络协议；支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式；支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持抽拉式硬盘热插拔机箱；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
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	企业级硬盘
	储存量16TB/SATA接口7200rpm/转速缓存512Mb
	块

	光纤
	国标12芯
	米

	熔纤
	国标12芯
	根
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