{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[0,3,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[3,8,3,11],[6,4,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":3},"节拍信息    "]
[null,"必要参数",null,null,"必要 蓝绿2选一",null,null,"重要不必要"]
["轴号","负载kg","有效行程mm","节拍位移量mm","运行时间s","最大速度m/s","最大加速度G","停留时间s"]
["点胶轴直线电机","25kg","360mm",360,0.15,0.5,0.7,"0.1s"]
[{"$nulls":3},"100mm",0.2,1,1]
[]
[{"$nulls":4},"有效行程指的是模组上滑台可以安全移动的最大距离；选型时不仅要考虑满足推力的冗余量，还要考虑导轨所能承受的最大速度和加速度。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}