龙门式双柱液压举升机

G240M-2

使用说明
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广州市广峻液压机电设备有限公司
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1.设备用途：

G240M-2龙门式双缸液压汽车举升机适用于4000Kg以内的各种轻型汽车的维修、保养调试、维护等工作。

2.设备主要性能数据：
	型号
	举升重量（Kg）
	最大举升高度（mm）
	电源
	备注

	G240M-2
	4000
	1900
	220/380V
	龙门式


3.设备结构及工作原理：

龙门式双缸液压汽车举升机由立柱、上梁、油缸、滑架、托臂、链条、滑轮、钢丝绳、保险装置等组成。立柱垂直固定在底架上，立柱内装有油缸，油缸通过链轮和链条驱动滑架。每套滑架上装有8个导向块，以保证滑架运行平稳。通过调节固定在滑架上的钢丝绳，以达到两边滑架同步运行。

4.设备安装调整程序：
按说明书中的装箱清单清点举升机的零部件、附件、紧固件。

按选定的操作方位，将主、副立柱竖起在所选定工位上（地面），并用膨胀螺栓固定。
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膨胀螺栓固定方法图
C)把4套托臂装在滑架上并装好托盘胶垫组件。

D)把液压泵站装在主立柱上，将高压软管连接泵站出油口和主立柱油缸底部的进油口（注意必须装好密封圈），再用专用高压油管和副立柱油缸进油口连接并旋紧。

E)把滑架放在底部，并注意观察主、副立柱内链条不能折叠，从泵站注油口注入46#液压油（约7Kg）

F)确认油路和电路连接无误时，可启动电机，从电机顶部观察电机旋转方向应为逆时针方向，否则电源线换相。

G)把顶罩和上部横梁连接在一起，放在托臂上，按上升按钮将上梁送到顶部安装好，再把平衡钢丝绳穿好。注意钢丝绳必须进入各滑轮槽内，并初步旋紧钢丝绳子接头螺母。

H)空载运行数次，调整平衡钢丝绳并锁紧螺母，使再滑架举升高度一致和同步运行。

I)在链轮、链条、滑轮槽、钢丝绳、滑块导轨涂上黄油，方可投入使用。

5. 设备使用方法及注意事项：

操作者必须经过专业的培训和理解操作说明书。熟悉机器的性能、操作和保养方法，方可上机操作。应设置专业人员操作和保养，以保持机器性能状态良好。
将四个托臂外拉开，将汽车驶入，注意尽量将汽车的重心位于两立柱的中间，使两立柱受力均匀。

调整托臂和托盘，使其对准汽车承重部位，以利平稳。

将泵站上的上升按钮按紧，泵站动转，托臂随滑架上升。当车轮离开地面时，停机检查汽车的支承部位是否可靠，汽车是否保持水平状态，防附装置的棘爪是否能自动靠拢齿条。确认无误后再将汽车上升至所需高度，然后按动泵站上的下降手柄，使棘齿支承在齿条上。

下降时，先上升，使滑架上升一点，棘爪离开齿条支承面，按下单边解锁装置的操作手柄转离保险区(有弹簧锁定位)，再向下按动泵站的手柄，使汽车徐徐落下（下降速度随按力增大而加快），降到滑架齿条离开保险区时，松开保险操作拉绳在弹簧作用下复原。

托臂降到下限时，移开托臂，汽车即可驶离工作区。

举升机在上升和下降过程中，禁止人和物滞留在汽车下方。

托盘和汽车之间不允许另加垫块。

6. 设备保养和检修：

维修人员应认真阅读说明书，熟悉本机的工作原理、机器结构和保险装置的功能，必须经过专业的培训。按说明书要求对机器进行维修和保养。

设备设备三个月后应更换液压油。加油时，滑架放在最低位置，先打开油塞，排净旧油，将油箱清洗干净，再注入新油。以后每年换油一次。

每月检查链轮、链条、防附装置，如发现异常应及时修换，并及时补充润滑脂。链条出现以下情况之一时应及时更换：

出现可见裂纹，变形及锈蚀严重时；

相对磨损且过盈配合处松动时；

使用次数超过3000次时；

4） 每月检查钢丝绳和绳轮状态，并及时补充润滑脂。钢丝绳出现下列情况之一时应及时更换：

钢丝绳接头压合处有松动现象时；

钢丝绳断一股及一股以上时；

在72mm长度内断丝超过9条时；

有锈蚀和扭曲现象时。

7.设备常见故障及排除方法：

	故障现象
	原   因
	故障排除方法

	电机不转
	电线接触不良
	检查线路

	
	电器损坏
	修理或更换电器

	
	电机烧坏
	更换电机

	电动机转动但滑架不上升
	电机反转
	更改电线接法

	
	安全阀故障
	检修安全阀

	
	油泵磨损或损坏
	更换油泵

	
	液压油不足
	加注液压油

	上升后慢慢回落
	接头漏油
	拧紧接头

	
	油缸密封圈损坏
	更换密封圈

	
	单向阀密封不良
	清洗或更换

	上升速度慢
	滤油器堵塞
	清洗滤油器

	
	油泵磨损
	更换油泵

	
	单向阀泄漏
	修理或更换

	
	油缸密封圈损坏
	更换密封圈

	
	油管接头漏油
	拧紧或更换O型圈

	下降速度太慢或不下降
	单向阀堵塞
	清洗

	
	保险未打开
	保险手柄打开

	
	单向阀堵塞或损坏
	清理或更换

	油泵噪音大
	滤油器堵塞
	清洗或更换

	
	油位过低
	加注液压油

	
	吸油管路密封不良
	查找并解决

	
	电器紧固螺钉松动
	拧紧紧固螺钉


8.设备保修细则：

保修期限一年。（自安装完毕之日计）

保修范围：因制造厂责任发生的故障，坏的零件予以免费修理。气管非人为原因造成的受损坏。

凡使用不当引起的损坏，自行拆修不当引起的损坏，非制造厂责任造成的损坏，易损件不属保修范围。

  4）本手册、保修卡及相关资料的最终解释权归本公司所有。

设备装箱清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	主立柱
	
	1
	

	2
	副立柱
	
	1
	

	3
	上梁
	
	1
	

	4
	液压泵站
	
	1
	

	5
	托臂
	
	4
	

	6
	托盘胶垫组件
	
	4
	

	7
	专用钢丝绳
	
	2
	

	8
	专用护套钢丝绳
	
	2
	

	9
	O型圈
	11×1.9
	7
	

	10
	紧固件
	
	1包
	

	11
	上限位装置
	
	1
	

	12
	行程开关
	
	1
	

	13
	拉爆螺丝
	M18Ø160
	12支
	

	14
	外六角螺丝
	M6×12
	4支
	液压泵站

	15
	平垫
	Ø6
	4件
	液压泵站

	16
	弹垫
	Ø6
	4件
	液压泵站

	17
	螺母
	M6
	4件
	液压泵站

	18
	油管
	1200mm
	1条
	

	19
	油管
	10540 mm
	1条
	

	20
	加长套
	
	4件
	

	21
	托胶垫
	
	4件
	

	22
	说明书
	
	1本
	

	23
	贴纸
	
	1份
	双柱警告1张，广峻中文（英文）各1张，小标牌1张

	24
	垫片
	
	1份
	


电路原理图
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	序号
	代号
	名称
	数量
	型号
	规格
	备注

	1
	FU
	熔断器
	3
	RT14-20
	16A
	

	2
	SA
	组合开关
	1
	HZ5D-20L02
	20
	

	3
	KM
	交流接触器
	1
	DSL9-10
	380V
	

	4
	M
	电机
	1
	YS90L-2
	
	

	5
	SB
	按钮
	1
	LA18-22
	
	


液压原理图
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