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C系列UPS专用电池柜搭配12V铅酸蓄电池

C系列UPS电源专用电池柜
标准12V铅酸蓄电池使用，按照电池容量选择规格



■ C系列电池柜产品介绍

	  C-1是整体箱,分底、面，安装方便。C-2、C-3单层组合柜，结构简单、灵活、全组合式。C-4、C-6、C-8、C-10、C-12、C-16、C-20、C-24、C-32这9种型号都是新型电池箱，侧板插式组装，面板与侧板接插位置接合。组装方法简单、方便。箱体采用环保镀锌板、半角钢结构或冷扎钢板。中架角钢焊接。机箱立体视觉美观、大方、全静电喷塑、防锈、耐用、承载力大。设计可放置多只大容量或少容量电池。组合拆装，方便运输、安装。


■ C系列电池柜外观介绍
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■ C系列电池柜技术特性


· 全此款C系列电池柜，按照型号及大小不同，可以配置不同容量的电池若干个，有效解决电池使用排列及放置问题，整洁卫生自放电率极低 。
· 高强度材质，稳固不变形 。



■ C系列电池柜规格参数

	型号
	尺寸（mm）
	重量(KG)
	描述
	容纳量

	C1电池柜
	435*210*270
	3.5
	
一层
	可容纳17ah电池5个，24ah电池3个，38ah电池2个，65ah和100ah电池1个

	C2电池柜
	470*390*310
	7
	
	可容纳17ah电池10个，24ah电池6个，38ah电池4个，65ah和100ah电池2个

	C3电池柜
	585*450*310
	9
	
	可容纳17ah电池14个，24ah电池8个，38ah电池6个，65ah和100ah电池3个

	C4电池柜
	420*450*600
	13
	

两层
	可容纳17ah电池20个，24ah电池12个，38ah电池8个，65ah和100ah电池4个

	C6电池柜
	585*450*600
	18
	
	可容纳17ah电池28个，24ah电池16个，38ah电池12个，65ah和100ah电池6个

	C8电池柜
	780*450*600
	21
	
	可容纳17ah电池44个，24ah电池28个，38ah电池20个，65ah和100ah电池8个

	C10电池柜
	945*450*600
	24
	
	可容纳17ah电池44个，24ah电池28个，38ah电池20个，65ah和100ah电池10个

	C12电池柜
	780*450*900
	32
	三层
	可容纳24ah电池30个，38ah电池24个，65ah和100ah电池12个

	C16电池柜
	788*455*900
	45
	

四层
	可容纳24ah电池40个，38ah电池32个，65ah和100ah电池16个

	C20电池柜
	950*455*1190
	50
	
	可容纳24ah电池56个，38ah电池40个，65ah和100ah电池20个

	C24电池柜
	1150*455*1190
	80
	
	可容纳65ah和100ah电池24个

	C32电池柜
	780*880*1190
	95
	
	可容纳65ah和100ah电池32个
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